Skip to content

# Main View Window / View Control Home > Intro > Main View Window / View Control

- Main View Window에는 시작페이지, 사용자페이지, 평면, 전개도, 단면, 상세, 3D View, 성과품이 있습니다.

## GeoXD Drawing 작업 환경 및 호환성

- 사용자페이지, 평면, 전개도, 단면, 상세는 CAD와 동일한 Command 방식의 명령어와 AutoCAD 버전 2000~2023까지 파일을 Import/Export 할 수 있습니다.

## 사용자페이지

- 평면, 전개도, 단면에 필요한 현황 파일을 Import합니다. 이 후 사용자가 과업에 맞게 현황을 수정할 수 있는 View입니다.
- "캐드 기능 메뉴 탭 > 그리기 패널 > Block > Make Block"으로 작업된 현황을 Block으로 만든 후 평면, 전개도, 단면 View Control에 현황을 지정할 수 있습니다.
- 이 때 평면, 전개도, 단면에 지정된 현황은 선택할 수 없으며, 만약 현황변경이 발생한 경우에는 "캐드 기능 메뉴 탭 > 그리기 패널 > Block > Edit Block"기능을 이용하여 수정, 편집할 수 있습니다.

## 평면

- 평면 View Control을 이용하여 가시설 평면 작업에 필요한 복공단, 지보단별, 굴착저면 평면을 생성할 수 있고, 계측평면은 각 단별로 지정할 수 있습니다.
  - 주1) 평면 View Control에서 지정된 현황은 View에서 선택할 수 없습니다. 그러나 흙막이벽체, 지보재등 가시설 구성 부재의 중신선 작도시 필요한 OSnap점은 Function Key F3으로 활성화 또는 비활성화를 순환할 수 있어 작업의 편의성을 제공합니다.
  - 주2) 평면 View에서 가시설 구성 부재로 등록되지 않는 일반 CAD Entity(선, 폴리선, 호, 원 등)는 성과품 출력시 보이지 않습니다.

## 전개도

- 전개도 View Control을 이용하여 가시설 전개도 작업에 필요한 Work Line별 구조물선, 원지반선, 굴착저면, 지하수위, H-Pile 사장라인, 벽체조합라인, Sheet pile, 지층선을 지정하거나 On/Off하여 작업의 편의성을 제공합니다.
  - 주1) 전개도 View Control에서 지정된 현황은 선택할 수 없습니다.
  - 주2) 그라우팅, Sheet Pile 라인은 처음 생성시에는 전개도 View Control에 등록되어 있지 않습니다. 이 후 평면 작업시 해당 내용을 적용하였을 때 전개도 View Control에 자동으로 등록되는 라인들입니다.
  - 주3) 전개도 View에서 전개도 라인들로 등록되지 않는 일반 CAD Entity(선, 폴리선, 호, 원 등)는 성과품 출력시 보이지 않습니다.

## 단면

- 단면 View Control을 이용하여 가시설 단면도 작업에 필요한 단면별 굴착저면, 원지반선, H-Pile 사장라인, 지층선을 지정하거나 On/Off하여 작업의 편의성을 제공합니다.
- 주1) 단면도 생성 과정입니다.
  1) 평면 View로 이동합니다.
  2) "모델링 메뉴 탭 > 라인 지정 패널 > 단면 라인 지정"을 클릭합니다.
  3) Command Line에 생성할 단면라인 선택이라는 프롬프트가 나옵니다. 이 때 선택하는 객체 대상은 지보재, 보강재, 일반 CAD Entity(선, 폴리선)입니다.
  4) 객체 선택 후 Command Line에 단면방향 쪽으로 점 지정이라는 프롬프트가 나옵니다. 이 때 평면 View에서 선택된 객체를 중심으로 좌측 또는 우측으로 마우스를 찍으면 단면도가 생성되면서 단면 View Control에 자동으로 등록됩니다.
  5) 이 후 단면 View Control에 등록된 각각의 단면들은 범위를 가지고 있습니다. 범위는 등록된 단면 방향으로 몇 m까지 표현해 줄 것인지를 판단하는 기준입니다.
- 주2) 단면 View Control에서 지정된 현황은 선택할 수 없습니다.
- 주3) 단면도 View에서 단면도 라인들로 등록되지 않는 일반 CAD Entity(선, 폴리선, 호, 원 등)는 성과품 출력시 보이지 않습니다.
- 주4) 단면도 View 하부 탭에는 "성과품 메뉴 탭 > 해석/설계 패널 > Section Manager"의 각 단면에 대해서 GeoXD Analysis로 해석 및 설계를 통해 얻어온 시공단계별 해석, 근입장검토, 침하검토, 보일링검토, 히빙검토, 설계요약계산서를 보여줍니다.

## 상세

- "성과품 메뉴 탭 > 상세도 패널 > 상세도 자동 추출"을 클릭하면 과업에 맞는 기본 상세도를 제공한 후 사용자가 필요에 따라 GeoXD에서 제공하는 상세도를 추가 또는 사용자가 임의로 상세도를 추가할 수 있습니다.
- 사용자가 임의로 상세도를 추가할 때 상세도는 Block으로 지정되어 있어야 하며, 지정된 경로에서 상세도를 추가해야 합니다.
- 만약 지정된 경로가 아닌 윈도우창에서 CAD 파일을 Drag&Drop 또는 상세 View에서 일반 CAD Entity(선, 폴리선, 호, 원 등)로 작도된 것은 성과품 출력시 보이지 않으니 주의하시기 바랍니다.

## 3D View

- 평면에서 작업된 가시설 과업을 3D View로 표현합니다.
- 평면 또는 사용자페이지에서 현황을 block으로 지정하기 전 현황의 기둥, 벽체의 Line(Polyline) Layer를 `"_간섭체크"`로 지정한 후 3D View를 생성하면 평면에서 작업된 가시설 부재외에 `"_간섭체크"` Layer로 지정된 벽체, 기둥도 같이 표현됩니다.

### 3D View 오른쪽 마우스 버튼 주요기능

- 3D Modeling 생성 : 모델링한 가시설 부재를 생성시켜주는 기능입니다.

- 원근감 표현 : 모델링한 3차원 형상을 3D Modeling 생성 후 View상에서 마우스 휠을 이용하여 관측자 시점으로 가시설 굴착내부를 확인할 수 있습니다.

  - `Ctrl+마우스 왼쪽버튼`, `Ctrl+마우스 중간버튼`, `Ctrl+마우스 오른쪽버튼`

- DWG 출력 : 3차원 캐드파일 생성(2000~2012)

- Bitmap : 3차원 형상정보를 bmp그림파일로 저장

- 객체색상 및 보이기 유무설정 : 3차원 형상정보 중 가시설 부재와 관련된 객체들을 체크박스의 ON, OFF 기능으로 컨트롤이 가능함.

- 지층면 설정 : 3차원 형상 정보 중 지반정보에 의한 지층면을 컨트롤 할 수 있는 기능입니다.

- 지층 표현 영역 : 가시설 최외측 벽체로부터 가로 및 세로의 이격거리와 흙막이벽체로부터 이격거리 두 종류로 지층면의 크기를 선정할 수 있습니다.

  - 가시설 최외측 벽체로부터 가로 및 세로의 이격거리는 GTS와 연동시 지반영역의 크기를 조절할 수 있습니다.

- 지층표현 : 선택지층, 조사공 위치표현, 지층면 Contour 색상표현 기능이 있습니다.

  - 지층면을 생성하는 3가지 옵션기능이 있습니다.

  - #### 3D 지층면 표현

    ① 조사공 지층면 사용: 평면도탭에서 조사공위치와 조사레벨을 이용하여 GeoXD내부 자체 지층면 생성
    ② 전개도 지층선 사용: 조사공을 사용하지 않고 인위적으로 사용자가 직접 전개도상에 지정한 라인을 이용한 지층면 생성
    ③ 조사공+전개도 지층선 사용: 부지 중심의 조사공과 전개도상의 라인을 이용하여 지층면을 생성하는 기능

- 원지반 수치지형 고려 : 수치지형도에서 Z값의 레벨을 포함하고 있는 캐드캑체 중 라인과 폴리라인에 포함된 포인트의 좌표를 추출하여 지층면을 생성해 주는 기능입니다.

  1) 지층면의 좌표추출은 별도의 캐드 파일지정으로 불러오기 하거나, 현황에 지정된 파일을 바로 추출할 수 있도록 되어 있습니다.

  2) 좌표 추출을 원하는 파일을 선택하게 되면 파일에 포함된 레이어가 "기존레이어"에 등록이 되고 등록된 레이어 중 좌표추출을 원하는 레이어만 선택하여 "좌표추출 레이어"로 화살표를 이용하여 이동합니다

  3) 하단 "좌표추출" 버튼을 클릭하면 선택된 레이어의 포인트에 해당되는 좌표가 추출됩니다. 추출된 좌표는 추가 및 삭제가 가능합니다.

  4) 확인 버튼을 클릭하면 "지층면 설정" DLG창으로 이동됩니다.

  5) 이후 원하시는 옵션기능을 이용하여 원지반면을 확인 하실 수 있습니다.

## 평면 View Control

### "평면 View Control"과 "지보단 및 현황 설정" 상관 관계

- (1) "홈 메뉴 탭 > 기본 설정 패널 > 지보단/현황 설정"에서 복공단, 지보단수별, 굴착저면을 설정하면 자동으로 평면 View Control에 등록됩니다.

- (2) 평면 View Control에서는 복공단, 지보단수별, 굴착저면의 EL 및 지보단수 수정은 되지 않습니다.

### "평면 View Control"과 "평면 View 작도시" 상관 관계

- (1) "홈 메뉴 탭 > 기본 설정 패널 > 지보단/현황 설정"에서 지정된 현황은 평면 View에서는 선택되지 않습니다.
  그러나 평면 View Control에서 현황을 Check On시 View에서 보이며, Check Off시 View에서 사라집니다.

  평면 View Control에서 현황 Check On시

  평면 View Control에서 현황 Check Off시

- (2) 평면 View Control에서 "현재"는 "홈 메뉴 탭 > 기본 설정 패널 > 지보단/현황 설정"에서 등록된 단의 리스트를 나타내며 선택할 수 있습니다.
  사용자가 평면 View에서 작업할 평면단을 "현재" 리스트에서 선택하게 되면 평면 View Control이 자동으로 Check On되고, 동시에 평면 View가 선택되어진 단으로 이동하게 됩니다.
  만약 "현재"에서 "지보단 1"을 선택하고 평면 View Control은 "지보단 1"을 Check Off하여 평면 View에서 CAD 명령어를 사용하여 작도하게 되면 작도한 내용이 보이지 않으니 주의하시기 바랍니다.

- (3) 평면 View Control에서 여러 단을 Check On을 하게 되면 평면 View는 여러 단이 겹쳐진 상태가 됩니다. 하지만 이런 경우에도 작도 또는 스타일 Tree에서 속성을 Drag&Drop하는 작업에 의한 속성 부여 모두 "현재"에 선택되어진 단에만 적용됩니다.

- (4) 라인 작도, 중심선 Import, 스타일 Drag&drop 모두 "현재" 지보단에만 적용됩니다.

  - ex) View Control에 3단에 체크하고 현재 지보단은 1단을 선택하면 작도한 라인, 지보재 등이 보이지 않습니다. 실제로는 1단에 그려지고 배치됩니다.

### 복공단 등록 및 사용 방법

- 가시설 과업에 복공이 항상 필요하지는 않습니다. 그래서 "홈 메뉴 탭 > 기본 설정 패널 > 지보단/현황 설정"을 클릭하면 Default는 Check Off입니다.

- 복공단을 Check On하면 평면 View Control에 복공단이 자동으로 등록됩니다.

- 복공단에서 작업된 평면은 복공평면도로 분류되어 성과품으로 출력됩니다.

- 스타일 Tree에 있는 복공은 복공단에서만 Drag&Drop이 가능합니다.

- 복공단에서 일반 CAD Entity(선, 폴리선, 호, 원 등)로 작도된 것은 성과품 출력시 보이지 않으니 주의하시기 바랍니다.

### 지보단 등록 및 사용 방법

- 가시설 과업에 필요한 단수만큼 "홈 메뉴 탭 > 기본 설정 패널 > 지보단/현황 설정" 입력창에서 추가하면 평면 View Control에 등록됩니다.

- 현황 지정은 지보단별로 각각 지정할 필요없이 현황이 변경되는 최상위 지보단에 현황 지정을 하면 하부의 지보단 평면은 자동으로 현황이 나타납니다.

- "홈 메뉴 탭 > 기본 설정 패널 > 지보단/현황 설정" 입력창에서 기준 EL을 입력하게 되면 각 지보단별 및 복공단 EL이 변경됩니다.

- 각 지보단별로 평면 View에서 작업할 때 CAD Entity(선, 폴리선, 호, 원 등)로 작도된 것은 성과품 출력시 보이지 않으니 주의하시기 바랍니다.

### 굴착저면 지정 사용 방법

- (1) 평면 View Control에서 "현재"를 굴착저면으로 선택합니다. 이 후 "모델링 메뉴 탭 > 라인 지정 패널 > 평면 굴착저면 지정" 입력창에서 굴착저면 전체 EL을 지정 합니다.

  - ex) 지보단/현황 설정의 기준 EL값이 "EL 10.0"이고 굴착깊이가 10m인 경우 굴착저면지정시 EL값은 "EL 0.0"이 됩니다. 이 때 전개도 View에서 굴착저면은 평행한 Level로 그려집니다.

- (2) 사용자가 가시설 과업에 필요한 굴착저면 EL을 모델링 메뉴 탭 > 라인 지정 패널 > 평면 굴착저면 지정 입력창에서 지정하게 되면 전개도에서도 굴착저면선이 별도의 작업 없이 변경됩니다. 평면에서 굴착저면 EL을 지정하기 위해서는 지정할 굴착저면 영역을 사용자가 폐합된 폴리선으로 미리 작도해야 합니다.

- (3) 지정된 굴착저면을 선택하면 속성창에서 EL정보를 확인할 수 있습니다.

## 전개도 View Control

- 전개도 View Control을 이용하여 가시설 전개도 작업에 필요한 Work Line별 구조물선, 원지반선, 굴착저면, 지하수위, H-Pile 사장라인, 벽체조합라인, 지층선을 지정하거나 On/Off하여 작업의 편의성을 제공합니다.
  - 주1) 전개도 View Control에서 지정된 현황은 View에서 선택할 수 없습니다.
  - 주2) 그라우팅, Sheet Pile 라인은 처음 생성시에는 전개도 View Control에 등록되어 있지 않습니다. 이 후 평면 작업시 적용하였을 때 전개도 View Control에 자동으로 등록되는 라인들입니다.
  - 주3) 전개도 View에서 전개도 라인들로 등록되지 않는 일반 CAD Entity(선, 폴리선, 호, 원 등)는 성과품 출력시 보이지 않습니다.

## 단면 View Control

- 단면 View Control을 이용하여 가시설 단면도 작업에 필요한 단면별 굴착저면, 원지반선, H-Pile 사장라인, 지층선을 지정하거나 On/Off하여 작업의 편의성을 제공합니다.