Skip to content

# 단면 라인 지정 Home > 모델링 > 라인지정 > 단면 라인 지정

## 개요

- 단면도 도면 성과품 및 해석/설계 단면을 지정하는 기능입니다.

- Command Line : `SEC` 입력

## 상세설명

- 주1) 단면도 도면 성과품 및 해석/설계 단면이 지정되면 단면 View Control 및 "성과품 메뉴 탭 > 해석/설계 패널 > Section Manager"에 자동으로 등록됩니다.

- 주2) 단면도 도면 성과품 및 해석/설계 단면 생성 과정입니다.

  - (1) 평면 View로 이동합니다.

  - (2) "모델링 메뉴 탭 > 라인 지정 패널 > 단면 라인 지정"을 클릭합니다.

  - (3) Command Line에 생성할 "단면 라인 선택" 이라는 프롬프트가 나옵니다. 이 때 선택하는 객체 대상은 지보재, 보강재, 일반 CAD Entity(선, 폴리선)입니다.

  - (4) 객체 선택 후 Command Line에 "단면방향 쪽으로 점 지정" 이라는 프롬프트가 나옵니다. 이 때 평면 View에서 선택된 객체를 중심으로 좌측 또는 우측으로 마우스를 찍으면 단면도가 생성되면서 단면 View Control에 자동으로 등록됩니다.

  - (5) 이 후 단면 View Control에 등록된 각각의 단면들은 버튼을 통해 범위를 지정할 수 있습니다. 범위는 등록된 단면 방향으로 몇 m까지 표현해 줄 것인지를 판단하는 기준입니다. 또한 선형 종방향 지보재 표현 체크박스는 선형지정시 선형방향으로 부재를 설치하는 경우가 많지 않으므로 초기 설정에서는 제외 하였습니다. 그러나 선형방으로 부재가 설치되고 표현하고자 할 경우에는 체크박스에 체크ON하시면 선형방향의 부재도 단면도에 표현 가능합니다.

  - 일면지보재 절단 표현, 주상도표현, 지보단 치수선 표현등은 도면 성과품 생성시 양쪽 단면이 동일하여 불필요하게 양방향 모두 표현된 경우 체크박스를 통해 도면 성과품에 생성되는 표현을 조절할 수 있습니다.