Skip to content

# 지보재 Home > 모델링 > 생성 > 지보재

## 개요

- 평면, 전개도, 단면 View상에 사용자가 선(선 또는 폴리선)을 작도한 후 지보재 스타일과 객체를 선택하고 확인 버튼을 클릭하면 지보재가 생성됩니다.

- Command Line : `MS` 입력

## 상세설명

- 주1) 평면 View에서는 Strut, Strut(SPS), Raker, Earth Anchor, Rock Bolt, Soil Nail, Tie Rod가 생성 가능합니다.
- 주2) 전개도 View에서는 Earth Anchor, Rock Bolt, Soil Nail이 생성 가능합니다.
- 주3) 단면 View에서는 Strut, Raker, Earth Anchor, Rock Bolt, Soil Nail이 생성 가능합니다.
- 주4) CAD Entity는 Line, PolyLine으로 작도한 객체에 대해서만 지보재 생성이 가능합니다.
- 주5) 지보재 생성 입력창에 있는 스타일은 스타일 Tree에 등록된 지보재 스타일만 리스트로 보여줍니다.
- 주6) 스타일 Tree에서 Drag&Drop으로 지보재를 생성하는 것과 동일합니다.