Skip to content

# 계측기 Home > 모델링 > 생성 > 계측기

## 개요

- 평면 View에 선형지정에 따라 모델링 및 도면 성과물에 영향이 있으므로 주의하여 사용 바랍니다.

- Command Line : `MES` 입력

## 상세설명

- 주1) 지하매설물 지정 과정입니다.

  - (1) 과업 평면 View에서 사용자가 미리 모델링이 완료된 가시설 구조물에 계측기를 설치할 위치를 확인합니다.

  - (2) 계측기 설치 명령어 "MES"또는 버튼을 클릭하면 입력창이 활성화됩니다.

  - (3) 아래 입력창에서 해당 계측기의 "위치선택 버튼"을 클릭하게 되면 평면 View에 클릭할 수 있게 됩니다. 이때 설치위치를 확인하고평면탭에 픽킹하게 되면 계측기에 따라 바로 설치되는 것과 지보재의 경우에는 해당 지보단을 선택할 수 있게 됩니다.

  - (4) 전체삭제 또는 삭제 버튼을 이용하여 원하는 수량만큼 설치할 수 있으면, 설치가 완료되면 닫기 버튼을 클릭하면 됩니다.

  - (5) "계측기 생성"은 계측평면도로 성과품에 생성되고 계측기 수량으로 입력되므로 수량을 반드시 확인하시기 바랍니다.