Skip to content

# 인접구조물 침하검토 Home > 설계 > 인접구조물 침하검토

- 기능
  인접구조물의 침하검토를 위한 구조물 형식, 처짐검토위치 및 허용처짐 산정 방법 등을 정의합니다.

- 제한
  인접구조물의 정의에서 입력된 터널, 지하구조물, 사용자정의에 대해서만 검토를 침하검토를 수행합니다. 관로, 주변빌딩은 제외 처짐검토를 수행하지 않습니다. FEM 해석 수행시에만 검토가 가능 합니다.

- 호출
  Main menu : `설계 > 인접구조물 침하검토`

## 일반

### 이름

- 처짐검토를 하고자 하는 구조물의 이름을 입력 합니다. 인접구조물 List에서 이름으로 각 구조물을 구분 합니다.

### 인접구조물

- 처짐검토를 하고자 하는 구조물을 선택 합니다. 모델 > 인접구조물의 정의에서 정의한 터널, 지하구조물, 사용자정의에 대해서 표현됩니다.

### 시공단계

- 처짐검토를 하고자 하는 시공단계를 선택 합니다. 모델 > 시공단계에서 정의한 시공단계를 표현하며 사용자가 원하는 시공단계를 선택할 수 있습니다. 동일 구조물에서 검토하고자 하는 시공단계가 다수인 경우 각 시공 단계별로 다른 이름으로인접구조물 List에 추가하여 처짐검토를 수행 할 수 있습니다.

### 절점1, 절점2

- 각 구조물에서 처짐을 검토하고자 하는 위치를 선택 합니다. 입력창의 그림을 참조하여 검토하고자 하는 위치의 절점번호를 입력 합니다. 해당 절점을 입력하면 입력창의 해당 절점이 붉게 반전 됩니다.

## 허용처짐 계산방법

### 시설안전 관리공단(1993)

- 선택한 허용각변위와 사용자가 선택한 절점변위를 비교검토합니다.

### Bjerrum(1963)

- 선택한 허용각변위와 사용자가 선택한 절점변위를 비교검토합니다.

### Skempton & MacDonald(1956)

- 사용자가 선택한 허용각변위 또는 최대(부등)침하량과 선택한 절점의 변위를 비교 검토합니다. 하나의 기준에 대해서만 선택이 가능 합니다.

### Sower(1962)

- 선택한 허용침하량과 사용자가 선택한 절점의 최대 침하량값을 비교검토합니다.

### Wilun & Starzewski(1975)

- 사용자가 선택한 허용각변위 또는 허용침하량과 선택한 절점의 변위를 비교 검토합니다. 하나의 기준에 대해서만 선택이 가능 합니다.

### Boscardin & Cording (1989)

- 선택한 절점에서 구한 수평변형율과 연직변형율을 가지고 위의 그림에서 판정을 수행합니다.

## 설계결과

- 버튼을 클릭하면, 발생변위 및 변형율에 대한 판정결과를 출력합니다.