Skip to content

# 지반정보 입력 Home > 홈 > 기본설정 > 지반정보 입력

## 개요

- 굴착 가시설 도면 및 모델링에 필요한 조사공 및 지층 데이터를 정의합니다.

## 상세설명

- 주1) 지반정보에 사용된 지층 데이터는 전개도, 단면의 지질주상도에 적용됩니다.
- 주2) 지층에 사용된 데이터는 "성과품 메뉴 탭 > 해석/설계 패널 > Section Manager"의 지반정보에 적용됩니다.

### 조사공 정보

- 조사공 이름은 직접 입력이 가능하며, 위치는 X축과 Y축을 직접 기입하능하고 버튼을 이용하여 평면탭에서 현황에 위치한 조사공위치를 직접 위치를 선택(Picking)할 수 있습니다.

### 원지반 및 지하수위

- 원지반 EL.값을 직접 입력할 수 있으며, 지하수위는 원지반에서부터 표고(m) (예, 원지반 EL값이 10.0이고 지하수위는 원지반(GL)에서부터 -3m에 위치하면 지하수위 입력값은 "3"으로 입력할 수 있습니다.

### 조사공 추가/삭제

- 부지 내외의 해당 조사공을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

### 지층 추가/삭제

- 각각의 조사공에서 해당 지층을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

### 형상

- 점토섞인 자갈(GC), 실트섞인 자갈(GM), 모래섞인 자갈(GP), 점토섞인 모래(SC), 실트섞인 모래(SM), 자갈섞인 모래(SP), 실트섞인 점토(CL), 점토섞인 실트(ML), 매립토, 붕적토, 충적토, 풍화잔류토, 풍화암, 연암, 보통암, 경암으로 형상이 분류됩니다.

### 지층 분류

- 주1) 지반정보에서 사용된 지층 데이터는 수량산출서 및 전개도 파일 천공 테이블에 다음과 같은 지층 분류로 적용됩니다.

#### 그라우팅을 제외한 모든 수량산출서 및 파일 천공 테이블의 지층 분류

지반정의 형태 분류 | 수량산출서 및 파일 천공 테이블의 지층 분류
--- | ---
점토섞인 자갈, 실트섞인 자갈, 모래섞인 자갈, 점토섞인 모래, 실트섞인 모래, 자갈섞인 모래, 실트섞인 점토, 점토섞인 실트, 매립토, 붕적토, 충적토, 풍화잔류토 | 토사층
풍화암 | 풍화암층
연암 | 연암층
보통암 | 보통암층
경암 | 경암층

#### 그라우팅 수량산출서의 지층 분류

지반정의 형태 분류 | 수량산출서 및 파일 천공 테이블의 지층 분류
--- | ---
점토섞인 자갈, 실트섞인 자갈, 모래섞인 자갈, 점토섞인 모래, 실트섞인 모래, 자갈섞인 모래, 실트섞인 점토, 점토섞인 실트, 매립토, 붕적토, 충적토 | 토사층
풍화잔류토 | 풍화토층
풍화암 | 풍화암층
연암 | 연암층
보통암 | 보통암층
경암 | 경암층

### 지반 물성치

#### 하단깊이

- 원지반을 구성하는 토층을 정의할 때에 선택합니다. 하단깊이는 최상단에서부터 해당 토층의 하단까지의 거리를 의미하며, 부호는 (+)입니다.

#### γt(습윤단위중량)

- 토압은 단위중량을 포함한 식으로 정의됩니다. 지하수위가 없는 지반의 토압산정시에 사용됩니다.

#### γsat(포화단위중량)

- 토압은 단위중량을 포함한 식으로 정의됩니다. 지하수위 이하 지반의 토압 산정 시에 사용됩니다.

#### 주면마찰저항

- Earth Anchor 설계시 정착장을 산정하기 위하여 사용됩니다.

#### 지반종류

- 사질토 : 굴착저면 주변의 지반이 사질토로 정의된 경우 Main탭 중 단면 탭에서 보일링 검토를 수행합니다.
- 점성토 : 굴착저면 주변의 지반이 점성토로 정의된 경우 Main탭 중 단면 탭에서 히빙 검토를 수행합니다.

#### 점착력

- 점착력을 입력합니다.

#### 내부마찰각

- 내부마찰각을 입력합니다.

#### N값

- N값을 입력합니다.

#### 수평지반 반력계수

- 초기단계의 단위면적당 하중을 침하량으로 나눈 값으로 정의합니다. 흙막이벽체와 주변지반의 거동을 분석하기 위한 자료로, 지반의 강성 계산에 사용됩니다.