Skip to content

# Polyline Edit Home > 캐드기능 > 수정 > Polyline Edit

## 개요

- GeoXD의 전개도 라인(원지반선, 굴착저면, 지층선, 지하수위, 그라우팅선, 사장라인) 및 CAD의 선 또는 폴리선을 편집합니다.

- Command Line : `PE` 입력

## 상세설명

- 주1) Link/Free Mode와 상관없이 GeoXD의 모든 가시설 구성 부재(흙막이벽체(띠장), 지보재, 보강재/브레이싱, 중간말뚝)는 PEDIT가 지원되지 않습니다.

- 주2) 전개도 라인 작업 중 PEDIT시 객체 우선순위

  - 전개도 라인(원지반선, 굴착저면, 지층선, 지하수위, 그라우팅선, 사장라인) > PolyLine > Line 순으로 우선순위가 부여됩니다.

  - 전개도 라인, PolyLine, Line 중 같은 우선순위끼리 PEDIT를 할 경우에는 첫번째 선택한 객체의 속성으로 부여됩니다.

### 폴리선 선택 또는 [다중(M)]

- 객체 선택 방법을 사용하거나 m을 입력합니다.

### 객체를 폴리선으로 만드시겠습니까?

- y 또는 n을 입력하거나 ENTER 키를 누릅니다. y를 입력하면 객체는 편집할 수 있는 단일 세그먼트 2D 폴리선으로 변환됩니다. 이 작업을 수행하여 선과 호를 폴리선으로 결합할 수 있습니다.

### 옵션 입력[닫기(C)/결합(J)/폭(W)/정점 편집(E)]

- 옵션을 입력하거나 ENTER 키를 눌러 명령을 종료합니다.

  - 닫기 : 마지막 세그먼트와 첫 번째 세그먼트를 연결하는 폴리선의 닫는 세그먼트를 작성합니다. [닫기] 옵션을 사용하여 닫지 않는 한 폴리선은 열려 있는 것으로 간주됩니다.

  - 결합 : 선, 호 또는 폴리선을 열린 폴리선의 끝에 추가하고 곡선 맞춤 폴리선에서 곡선 맞춤을 제거합니다. 객체를 폴리선과 결합하려면 첫 번째 PEDIT 프롬프트에서 다중 옵션을 사용한 경우를 제외하고는 해당 끝점이 서로 만나야 합니다. 이 경우 퍼지 거리가 끝점을 포함하기에 충분히 큰 값으로 설정되면 서로 만나지 않는 폴리선을 결합할 수 있습니다.

### 객체 선택

- 객체 선택 방법을 사용합니다.

- 폭 : 전체 폴리선의 일정한 새 폭을 지정합니다.

### 모든 세그먼트에 대해 새 폭 지정

- 정점 편집 옵션의 폭 옵션을 사용하여 세그먼트의 시작 및 끝 폭을 변경할 수 있습니다.

- 정점 편집 : 화면에 X를 그려 폴리선의 첫 번째 정점을 표시합니다. 이 정점의 접선 방향을 지정한 경우 화살표도 그 방향으로 그려집니다. 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.

  - `다음(N)/이전(P)/끊기(B)/삽입(I)/삭제(R)/이동(M)/나가기(X)`

    - 옵션을 입력하거나 `ENTER` 키를 누릅니다. `ENTER` 키를 누르면 현재 기본값(다음 또는 이전)이 사용됩니다.