Skip to content

# 해석 Home > 해석 > 해석

기능
해석을 수행합니다.

제한
해석방법은 Project Setting에서 선택하고, 해당 해석방법에 대한 옵션은 해석옵션에서 설정합니다.

호출
Main menu : `해석 > 해석`

## MIDAS GEOXD Analysis의 해석기능

- MIDAS GEOXD Analysis는 모든 가시설 구조물의 선형 및 비선형해석에 적용할 수 있도록 개발되었으며, 해석기능은 탄소성보법과 유한요소해석(FEM)의 두 가지 해석기(solver)를 제공합니다.

- Project Setting 에서 입력한 "해석종류"에 따라 탄소성보법과 FEM해석기를 선별하여 구동합니다.

## FEM 해석기능

### FEM 해석시 유한요소 라이브러리

- BEAM : 보요소, 절점당 6개의 자유도 고려 (적용 : 흙막이 벽체, 중간말뚝, 벽체 및 슬래브)
- TRUSS : 축방향 인장, 압축에 저항 (적용 : 굴착측에 설치되는 Strut, Raker)
- EMBEDDED TRUSS : 축방향 인장, 압축에 저항 (적용 : 지반내에 설치되는 Earth Anchor, Rock Bolt, Tie Rod, Soil Nail)
- PLANE STRAIN : 평면변형요소 (적용 : 지반)

유한요소 적용에 대한 자세한 내용은 Analysis Reference의 "II-Chapter 2-3. 요소종류와 주요 고려사항" 부분을 참조하시기 바랍니다.

### FEM 해석시 6절점과 8절점의 고차 평면요소를 조합하여 적용

- 사용자가 구성한 지반 모델에 대하여 최적의 요소망을 구성하기 위해 Grid Mesher를 탑재하고 있습니다.
- Grid Mesher는 기준 격자를 이용하여 대상 영역의 내부에 삼각형 또는 사각형 요소를 생성하고, 영역 내부의 사각형 요소망과 영역의 경계 사이에 절점 연결법으로 사각형 또는 삼각형 요소를 생성합니다.
- Grid Mesher는 직교성/규칙성이 가장 뛰어난 요소망을 생성할 수 있다는 것은 장점이나, 기준 격자를 이용하는 알고리즘의 특성상 형상비율이 1:2가 넘는 요소 크기에 대해서는 요소망 전이처리가 매끄럽지 않다는 단점이 있습니다. 기본적으로 요소망 생성 과정에서 영역 내부에 포함한 점과 선이 함께 고려되므로 해당 내부 개체 주위에 형상이 좋은 요소가 생성됩니다.

### Multi-Frontal Sparse Gaussian - FEM 해석기(Solver)

- Multi-Frontal Sparse Gaussian Solver는 고성능 다중 프론트 기법과 연산회수를 최소화하는 최적의 프론트 분할 알고리즘을 사용하여 방정식 해법의 성능을 획기적으로 향상시킨 해석기 입니다. 특히 요소당 자유도 수가 많고 절점이 많은 구조물에서도 빠른 해석속도를 나타내므로판요소를 사용한 상세해석에 적합한 해석기법이라고 할 수 있습니다.