Skip to content

# 상세도 자동 추출 Home > 성과품 > 상세도 > 상세도 자동 추출

## 개요

- 가시설 과업 현황에 맞는 부재 상세도를 제공해주는 기능입니다.

## 상세설명

### 흙막이 벽체

- 과업에 여러 흙막이 벽체가 있더라도 무조건 하나의 상세도를 제공합니다.

  - 흙막이 벽체 우선순위 : D-Wall > CIP > SCW > Sheet Pile > 토류판 > 토류벽 > 숏크리트

  - H-Pile 사이즈는 과업에서 가장 많이 사용하는 스타일 사이즈로 적용됩니다.

  - H-Pile 간격은 과업에서 가장 많이 사용하는 간격으로 적용됩니다.

### 이음

#### H-Pile 이음

- 초기설정 이음 길이 이상의 부재가 하나 이상 있을 시 제공합니다.

- 측면말뚝, 중간말뚝 구분 없이 가장 많이 적용한 스타일 사이즈 하나를 제공합니다.

#### Sheet Pile 이음

- 초기설정 이음 길이 이상의 부재가 하나 이상 있을 시 제공합니다.

- 사이즈 관계없이 connection1_2-sheetpile.dwg 상세도를 제공

#### Strut 이음

- 초기설정 이음 길이 이상의 부재가 하나 이상 있을 시 제공합니다.

- 가장 많이 적용한 스타일 사이즈 하나를 제공합니다.

#### 띠장 이음

- 초기설정 이음 길이 이상의 부재가 하나 이상 있을 시 제공합니다.

- 가장 많이 적용한 스타일 사이즈 하나를 제공합니다.

- 띠장 이음은 4개 타입이 있고 그 중 1번 타입을 Default로 제공합니다.

### 연결

#### 선행하중잭, 버팀보, 띠장 연결

- Default는 무조건 1번 타입으로 제공합니다. 단, 과업에 적용되는 잭위치가 전부 끝단에 설치되지 않는 경우만 2번 타입으로 제공합니다.

#### 사보강 연결

- 초기설정의 화타쐐기 생성 최대각도에 따라 사보강 연결 출력여부가 결정됩니다.

- 상세도 제공시 화타없음타입, 화타 A 타입, 화타 B 타입, 화타 C 타입 중 가장 많이 적용한 것 하나만 제공합니다.

#### 까치발 연결

- 까치발이 하나라도 존재하면 상세도를 제공합니다.

- 상세도 제공시 화타없음타입, 화타 A 타입, 화타 B 타입 중 가장 많이 적용한 것 하나만 제공합니다.

### 띠장 우각부

- 띠장 배치시 180도 미만의 각이 한 곳이라도 존재하면 우각부가 있다고 판단하여 출력합니다. 띠장 우각부는 4개 타입 중 출력되는 Default는 1번 타입입니다.

### 보걸이

#### Strut용 보걸이

- Strut가 하나라도 있으면 출력합니다.

- Strut용 보걸이 상세도 종류는 초기설정 옵션의 `흙막이공 > 보걸이 설치/철거`에서 철근이면 1번 타입, 앵글이면 2번 타입으로 출력합니다. 이 때 벽체 종류에 따라 해당 타입을 출력합니다.

- `흙막이공 > 보걸이 설치/철거`에서 `앵글 철근`을 선택하면 앵글 타입으로 출력합니다.

#### Anchor용 보걸이

- Anchor가 하나라도 있으면 출력합니다.

- Anchor 띠장 1열과 2열 중 많이 적용된 것으로 출력합니다.

- Anchor용 보걸이 상세도 종류는 초기설정 옵션의 `흙막이공 > 보걸이 설치/철거`에서 철근이면 1번 타입, 앵글이면 2번 타입으로 출력합니다. 이 때 벽체 종류에 따라 해당 타입을 출력합니다.

### 버팀보 교차부

- 1대1 교차만 있을 경우 U-1타입. 1대2 or 2대1 교차도 있을 경우 U-4타입, 2대2 교차도 있을 경우 U-5 타입으로 한 개만 출력합니다.

- 버팀보 교차부에 중간말뚝이 있는 경우에는 버팀보 교차부상세도는 출력하지 않으며, 피스브라켓 상세도에 버팀보 교차부를 포함하여 출력합니다.

- 과업에 상관없이 300x300, 300x300 조합으로 출력됩니다.

### 피스브라켓

- 1대1교차만 있을 경우는 type-2, 2대2 교차도 있을 경우는 type-1으로 한 개만 출력합니다.

- 버팀보 교차부에 중간말뚝이 있는 경우에는 피스브라켓 상세도만 출력합니다.

- 과업에 상관없이 300x300, 300x300 조합으로 출력됩니다. 버팀보 보강/ 버팀보 수평브레이싱

- 상세도 자동 추출로 출력되지 않으며, GeoXD에서 제공되는 상세도 DB에서 선택 또는 사용자가 기존에 사용하는 상세도를 GeoXD 상세도 User폴더에 추가하여 사용하면 됩니다.

### 복공

#### 주형보 연결

- 초기설정의 주형보 연결 이음길이 Check Off시 출력하지 않습니다.

- 초기설정의 주형보 연결 이음길이 Check On시에는 설정 이음 길이 이상의 부재가 하나 이상 있을 시 제공합니다.

- 가장 많이 적용한 스타일 사이즈 하나를 제공합니다.

- 과업에 적용되는 주형보 사이즈가 GeoXD에서 제공되는 상세도에 없는 경우에는 무조건 700x300 상세도로 출력됩니다.

#### 주형보 브레이싱

- 복공이 있으면 출력됩니다.

- Default type-2로 중앙부 상세도, 단부 상세도 하나씩 출력됩니다.

- 가장 많이 적용한 스타일 사이즈 하나를 제공합니다.

- 과업에 적용되는 주형지지보 사이즈가 GeoXD에서 제공되는 상세도에 없는 경우에는 무조건 700x300 상세도로 출력됩니다.

#### 주형보 받침

- 복공이 있으면 출력됩니다.

- Default type-1으로 외측 주형보 받침 상세도, 중앙부 주형보 받침 상세도 하나씩 출력됩니다.

- 중간말뚝 스타일 사이즈 중 가장 많이 적용한 것으로 출력됩니다.

- 과업에 적용되는 중간말뚝 사이즈가 GeoXD에서 제공되는 상세도에 없는 경우에는 무조건 300x300 상세도로 출력됩니다.

### 중간말뚝 방수처리

- 중간말뚝이 있으면 출력됩니다.

- 가장 많이 적용한 스타일 사이즈 하나를 제공합니다.

- 과업에 적용되는 중간말뚝 사이즈가 GeoXD에서 제공되는 상세도에 없는 경우에는 무조건 300x300 상세도로 출력됩니다.

### Raker

- 과업에 Raker가 있으면 출력됩니다.

- 상부, 하부 상세도 하나씩 출력됩니다.

- 상부 Raker 상세도는 1번 타입(raker_type1.dwg)으로 출력됩니다.

#### 하부 Raker 상세도

- 과업에 Double Raker로 배치된 것이 하나라도 있으면 Double Raker 상세도(raker_type1-1d.dwg)로 출력됩니다.

- 과업에 Single Raker로만 배치되어 있으면 Single Raker 상세도(raker_type1-1.dwg)로 출력됩니다.

- 만약 다른 단의 Raker를 하나의 Kicker Block으로 병합한 경우가 하나라도 있을 때는 앞의 두 개가 아닌 병합 상세도(raker_type1-3d.dwg)로 출력됩니다.

### Earth Anchor

- 과업에 Earth Anchor가 하나만 적용하더라도 출력됩니다.

### Rock bolt

- 과업에 Rock bolt가 하나만 적용하더라도 출력됩니다.

### Soil Nail

- 과업에 Soil Nail이 하나만 적용하더라도 출력됩니다.