Skip to content

# Mirror Home > 캐드기능 > 수정 > Mirror

## 개요

- GeoXD Main탭인 사용자페이지, 평면, 전개도, 단면에서 생성된 모든 가시설 구성 부재(흙막이벽체, 띠장, 지보재, 보강재/브레이싱, 복공, 중간말뚝), 원지반선, 굴착저면, 지층선, 지하수위, 그라우팅라인, H-Pile 사장라인 및 CAD 객체의 선택된 대칭 사본을 생성합니다.

- Command Line : `MI` 입력

## 상세설명

- 주1) 평면, 전개도, 단면에서 현황으로 지정된 블록은 대칭되지 않습니다.
- 주2) 평면에서 생성된 그라우팅은 대칭되지 않습니다.

- 주3) 가시설 구성 부재 대칭시 Link Mode와 Free Mode 차이점

  - Link Mode시 가시설 구성 부재 대칭

  - Free Mode시 가시설 구성 부재 대칭

- 주4) 전개도 라인 대칭시 주의사항

  - 원지반선, 굴착저면, 지하수위, H-Pile 사장라인은 전개도에서 하나의 선만 존재할 수 있으며, 대칭할 경우 속성은 복사되지 않고 CAD 객체만 대칭으로 복사됩니다.

  - 구조물선, 벽체조합 라인, 그라우팅라인, 지층선은 전개도에서 하나 이상의 선이 존재할 수 있으며, 대칭으로 복사 할 경우 속성도 같이 복사됩니다.

### 객체 선택

- 대칭으로 복사할 객체를 선택하고 ENTER 키를 누릅니다.

### 대칭선의 첫 번째 점 지정

- 대칭선의 첫 번째 점을 지정합니다.

### 대칭선의 두 번째 점 지정

- 대칭선의 두 번째 점을 지정합니다.

### 원본 객체를 지우시겠습니까? [예(Y)/아니오(N)]

- 대칭시킨 후 원본 객체를 유지하거나 지울 수 있습니다.

  - 예(Y) : 대칭된 이미지를 도면에 배치하고 원본 객체를 지웁니다.

  - 아니오(N) : 대칭된 이미지를 도면에 배치하고 원본 객체를 유지합니다.