Skip to content

# 보강재/브레이싱 Home > 모델링 > 생성 > 보강재/브레이싱

## 개요

- 평면, 단면 View상에 사용자가 선(선 또는 폴리선)을 작도한 후 보강재/브레이싱 스타일과 객체를 선택하고 확인 버튼을 클릭하면 보강재/브레이싱이 생성됩니다.

- Command Line : `MR` 입력

## 상세설명

- 주1) 평면 및 단면 View에서만 사용할 수 있습니다.
- 주2) CAD Entity는 Line, PolyLine으로 작도한 객체에 대해서만 보강재/브레이싱 생성이 가능합니다.
- 주3) 보강재/브레이싱 생성 입력창에 있는 스타일은 스타일 Tree에 등록된 보강재/브레이싱 스타일만 리스트로 보여줍니다.
- 주4) 가시설 구성 Tree에서 Drag&Drop으로 보강재/브레이싱을 생성하는 것과 동일합니다.