Skip to content

# Extend Home > 캐드기능 > 수정 > Extend

## 개요

- GeoXD Main탭인 사용자페이지, 평면, 전개도, 단면에서 생성된 가시설 구성 부재 중 흙막이벽체(띠장), Strut, 보강재/브레이싱, 중간말뚝, 원지반선, 굴착저면, 지층선, 지하수위, 그라우팅라인, H-Pile 사장라인 및 CAD 객체를 연장합니다.

- Command Line : `EX` 입력

## 상세설명

- 주1) 평면, 전개도, 단면에서 현황으로 지정된 블록은 연장되지 않습니다.
- 주2) 평면에서 생성된 그라우팅은 연장되지 않습니다.
- 주3) 평면에서 생성된 복공은 연장되지 않습니다.
- 주4) Raker, Earth Anchor, Rock Bolt, Soil Nail, Tie Rod는 연장되지 않습니다. Link/Free Mode에 상관없이 방향은 변경되어도 길이는 변경되지 않습니다. 각 부재의 속성창에서만 길이 변경이 가능합니다.

- 주5) 흙막이벽체(띠장) 연장시 Link Mode와 Free Mode 차이점

  - Link Mode시 흙막이 벽체(띠장)는 연장되지 않습니다.
  - Free Mode시 흙막이 벽체(띠장) 연장

- 주6) 지보재 연장시 Link Mode와 Free Mode 차이점

  - Link Mode시 지보재는 연장되지 않습니다.

  - Free Mode시 지보재 연장

- 주7) Link/Free Mode에 상관없이 원지반선, 굴착저면, 지층선, 지하수위, 그라우팅라인, 사장라인을 연장하면 전개도 양 끝단 밖으로 나가지 않고 길이와 방향만 변경됩니다.

### 경계 모서리 선택... 객체 선택

- 하나 이상의 객체를 선택하고 ENTER 키를 누릅니다.

### 연장할 객체 선택 또는 [울타리/명령취소]

- 연장할 객체를 선택하거나, 옵션을 입력합니다.

  - 연장할 객체 : 연장할 객체를 지정하고 ENTER 키를 눌러 명령을 종료합니다.

  - 울타리 : 선택 울타리를 교차하는 모든 객체를 선택합니다. 선택 울타리는 둘 이상의 울타리 점을 사용하여 지정되는 일련의 임시 선 세그먼트입니다.

    - 첫 번째 울타리 점 지정 : 선택 울타리의 시작점을 지정합니다.

    - 다음 울타리 점 지정 또는 [명령취소(U)] : 선택 울타리의 다음 점을 지정하고 u를 입력하거나 ENTER 키를 누릅니다.

### 명령취소

- Extend를 사용하여 변경된 가장 최근의 내용을 취소합니다.