Skip to content

# 흙막이벽체 설계 Home > 설계 > 흙막이벽체 설계

- 기능
  흙막이 벽체에 대해 설계를 수행합니다. 흙막이벽체 설계의 종류는 토류판, 토류벽 콘크리트, 강재 토류판, 숏크리트, 열연강판, S.C.W., M.F.S. 로 구성되어 있습니다.

- 제한
  이 기능은 탄소성보법을 이용한 해석에서만 유효합니다.

- 호출
  Main Menu : `설계 > 흙막이벽체 설계`

## 일반

### 이름

- 사용자 입력이 가능하며 계산서에서 해당 설계부분의 제목이 됩니다.

### 흙막이벽

- 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의에서 정의한 벽체 중 H Pile과 S.C.W를 선택합니다..

### 형식

- 흙막이벽 정의에서 H Pile로 정의하면 토류판, 토류벽콘크리트, 강재 토류판, 숏크리트로 구성됩니다.

- 흙막이벽체가 S.C.W이면 S.C.W로 구성됩니다.

- 흙막이벽체가 M.F.S.이면 M.F.S.로 구성됩니다.

## 검토구간

### 구간

- 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의에서 정의한 벽체의 시작 깊이부터 하단 깊이의 구간을 나타내며 검토구간을 벗어나서 입력할 수는 없습니다. 검토구간 사이에서 중복 설계가 가능합니다.

### 아칭효과에 의한 토압감소율

- 토류판 두께 산정시 아칭효과에 의한 토압감소율을 고려합니다.

### 되메움 구간 최대토압 고려여부

- 흙막이벽체 검토시 되메움 구간의 토압을 고려하거나 고려하지 않을 수 있습니다. (토류판, 토류벽, 강재토류판, 숏크리트)

## 흙막이벽체 List

- 흙막이벽체 검토항목을 List로 표시하며 모든 List에 대해서 추가, 수정, 삭제가 가능합니다.

- 및 버튼을 클릭하면 각각의 List에 대해서 개별적으로 수행됩니다. 따라서 사용자가 구성한 모든 흙막이벽 설계 List를 동시에 계산과 계산서 출력을 수행하기 위해서는 Menu bar > 보고서 > 설계계산서 생성 에서 수행하여야 합니다.

## 토류판 설계시 제원 및 구성

- 토류판 배면에 발생되는 토압은 아칭현상에 의해 강성이 상대적으로 큰 H형강 배면으로 집중됩니다. 따라서 이러한 아칭현상에 의해 토류판의 중앙에 작용하는 모멘트는 감소되는 경향이 나탄압니다. 또한, 두께가 110mm이상이 되면 인력에 의한 설치가 곤란하므로 토류판의 두께를 계산치보다 10%~15%정도 감소시키는 것이 바람직합니다. 그러나 연약지반에서는 아칭현상을 기대할 수 없으므로 계산치의 두께를 그대로 설치하여야 안전합니다.

### 토류판의 제원

- 토류판의 제원은 입력창의 그림과 같습니다.

### 설계지간

- 설계지간은 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의에서 정의한 H Pile의 제원을 자동으로 계산합니다.

### 목재의 허용응력

- 토류판 설계에 적용시킬 목재를 선택합니다.

- 버튼을 클릭하면 목재의 종류에 따른 허용휨응력 및 허용전단응력을 나타낸 대화상이 나타나며 해당 종류의 목재를 선택하여 허용휨응력 및 허용전단응력을 결정합니다.

## 토류벽 콘크리트 설계시 제원 및 구성

### 토류벽 콘크리트의 제원

- 두께는 H Pile의 높이로 사용자가 입력해야 합니다.

### 설계지간

- 설계지간은 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)에서 정의한 H Pile의 제원을 자동으로 계산합니다.

### 재료

- 토류벽 콘크리트의 설계기준강도를 사용자가 선택합니다.
- 철근의 항복강도를 사용자가 선택합니다.
- 저감계수(이수) : 가설시 이수등에 의한 콘크리트 감소계수를 입력합니다. 일반적으로 0.85~1.00사이의 값을 사용하며 계산시 설계기준강도에 곱해서 허용응력값을 작게 고려하여 설계합니다.
- 탄성계수비(n) : 콘크리트 설계기준강도에 따라서 자동으로 계산합니다.

### 사용철근제원

- 주철근 및 배력철근의 철근직경 : 사용자가 List에서 선택합니다. 철근은 단위폭(1m)당 수량으로 환산하여 계산합니다.
- 주철근 및 배력철근의 간격 : 사용자가 List에서 선택합니다.
- 피복두께 : 사용자가 직접입력합니다. 유효높이(두께)를 결정합니다.

## 강재 토류판 설계시 제원 및 구성

- 강재 토류판 설계는 설계옵션에서 철도교설계기준(2011/일반, 2011/철도하중을 직접 지지하는 경우), 도로교 설계기준(2010)에서만 적용이 가능합니다.

### 강재 토류판의 제원

- 강재 토류판의 제원은 입력창의 그림과 같습니다.

### 설계지간

- 설계지간은 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의에서 정의한 H Pile의 제원을 자동으로 계산합니다.

### 강재의 허용응력

- 강재의 재질 : 강재 토류판의 경우 기성제품인 SGC570을 이용합니다.
- 응력보정계수 : 허용응력 보정계수를 입력합니다.

## 숏크리트 설계시 제원 및 구성

- 숏크리트설계는 설계옵션에서 철도교설계기준(2011/일반, 2011/철도하중을 직접 지지하는 경우), 도로교 설계기준(2010)에서만 적용이 가능합니다.

### 숏크리트의 제원

- 숏크리트의 제원은 입력창의 그림과 같습니다.

### 설계지간

- 설계지간은 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의에서 정의한 H Pile의 제원을 자동으로 계산합니다.

### 재료

- 압축강도(fck) : 숏크리트의 허용압축강도를 입력합니다.
- 응력보정계수 : 허용응력 보정계수를 입력합니다.

## 열연강판 제원 및 구성

### 강판의 제원

- 열연강판의 제원은 입력창의 그림과 같습니다.

### 설계지간

- 설계지간은 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의에서 정의한 H Pile의 제원을 자동으로 계산합니다.

### 강판의 허용응력

- 강판의 재질 : 열연강판 설계에 적용시킬 강판의 재질을 선택합니다.
- 응력보정계수 : 허용응력 보정계수를 입력합니다.

## S.C.W 설계시 제원 및 구성

- S.C.W는 H형강 사이를 지간으로 하여 압축력과 전단력에 대한 허용응력을 검토합니다.
- 허용압축응력은 소일 시멘트 일축압축강도의 ½, 허용전단응력은 일축압축강도의 ⅓정도로 고려합니다.
- 설계안전율은 2.5~5.0를 사용하는 것이 일반적입니다.

### 직경

- 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의의 환산단면적용시에는 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의에서 입력한 값을 사용합니다. 그러나 환산단면적용을 하지 않을 경우 사용자가 직접입력합니다.

### 강재간격

- 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의에서 H Pile의 수평간격을 나타냅니다.

### 안전율

- 일반적으로 2.5~5.0를 사용합니다.

### SCW 간격

- 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의의 환산단면적용시에는 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의에서 입력한 값을 사용합니다. 그러나 환산단면적용을 하지 않을 경우 사용자가 직접입력합니다.

### 보강재

- 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의에서 H Pile의 단면을 나타냅니다.

### S.C.W 설계시 일반적인 사항

- 소일시멘트벽체의 상기 설계강도에 대한 배합비는 실시공시 현장토질조건에 맞게 결정되어야 합니다.

- Soil Cement Wall이 겹쳐 시공하므로 차수성이 양호합니다.

## M.F.S.설계시 제원 및 구성

- M.F.S.는 H형강 사이를 지간으로 하여 압축력과 전단력에 대한 허용응력을 검토합니다.
- 허용압축응력은 소일 시멘트 일축압축강도의 ½, 허용전단응력은 일축압축강도의⅓정도로 고려합니다.
- 설계안전율은 2.5~5.0를 사용하는 것이 일반적입니다.

### 벽체두께

- M.F.S. 의 벽체두께(T)는 0.55m, 0.60m, 0.70m 가 선택이 가능하며, 해당 벽체 두께에 따라 천공간격이 결정되어집니다. (T550, T600의 경우 천공간격 450mm, T700의 경우 600mm)

### 강재간격

- 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의에서 H Pile의 수평간격을 나타냅니다.

### 안전율

- 일반적으로 2.5~5.0를 사용합니다.

### 보강재

- 모델 > 흙막이벽(과 중간말뚝)의 정의에서 H Pile의 단면을 나타냅니다.

### M.F.S. 설계시 일반적인 사항

- M.F.S.벽체의 상기 설계강도에 대한 배합비는 실시공시 현장토질조건에 맞게 결정되어야 합니다.
- 토질별 배합특성에 따른 일축압축강도 충족시 강재간격이나 강재크기의 조절로 경제성을 제고할 수 있습니다.

## 설계결과

### 계산 및 계산서

- 계산 버튼을 클릭하여 단면검토 결과를 확인하고, 계산서를 클릭하여 해당 부재에 대한 설계계산서를 출력할 수 있습니다.

### 설계계산서 생성시 출력

- 체크 옵션을 통하여 설계계산서 생성시 해당 지보재의 결과의 출력유무를 설정할 수 있습니다.

### 시공단계별 결과 출력

- 체크 옵션으로 설계계산서 출력시 해당 지보재의 단계별 결과 계산서 출력유무를 설정할 수 있으며,
  에서 출력할 시공단계를 선택하여 단계별 결과를 출력할 시공단계를 설정할 수 있습니다.

### 검토 항목별 출력

- 체크 옵션으로 설계계산서 생성시 해당 지보재의 단계별 결과(검토항목별) 계산서의 출력유무를 설정할 수 있습니다.

- 버튼을 클릭하면, 두께검토에 대한 판정결과를 출력합니다.

- 버튼을 클릭하면, 계산과정에 대한 상세한 내용을 Excel 포맷의 계산서로 출력합니다.