Skip to content

# 사용자 정의 치수선 Home > 성과품 > 성과품출력설정 > 사용자 정의 치수선

## 개요

- 평면 View에서 Work Line을 생성시 변곡점이 내부로 생성되는 경우나 각 최외각 측면에서 바라 볼때 W/L 전체가 보이지 않는 치수선은 프로그램 내부에서 자동으로 생성하고 있지 않습니다. 또한 중간 말뚝 이격거리를 원하는 경우도 포함됩니다. 이런 경우 사용자 정의 치수선을 통해 치수선을 생성 시키는 기능입니다.

- 전개도 View에서 전개도 시점과 종점에서만 치수선을 출력하다 보니 전개도 중앙부에서 지보단의 이격거리가 다른 경우 알아 보기 어려우므로 전개도 지보단 치수선을 생성 시키는 기능입니다.

- Command Line : `UD` 입력

## 상세설명

- 주1) 사용자 정의 치수선은 평면 View와 전개도 View에서 적용 가능합니다.
- 주2) 평면 View에서 `UD` 명령어 입력시 사용자 정의 치수선이 활성화 되면서 전개도 > 띠장 간격 치수 사용전 표현은 비 활성화 됩니다.
  - 마찬가지로 전개도 View에서 명령어 실행시 평면도 > 부재 치수 사용자 표현 및 중간 말뚝열 간격 치수 사용자 표현은 비활성화 됩니다.
- 주3) 사용자 정의 치수선 과정입니다.

- 주4) 먼저 평면 View에서 `UD`명령어를 실행하면 평면도 박스에 두 가지 옵션 중 하나를 선택하고 추가 버튼을 클릭하면 프롬프트가 생성됩니다. 이때 해당 부재를 선택 합니다. 선택 후 "닫기" 버튼을 이용하여 명령어를 종료합니다.

  - Tip) 부재 치수 사용자 표현은 W/L을 선택하여 치수선을 생성하는 항목이고, 중간 말뚝 열간격 치수 사용자 표현은 중간 말뚝과 보강재가 접한 부재를 선택하여 치수선을 생성합니다.

- 주5) 전개도 View에서 `UD` 명령어를 실행하면 전개도 박스 안에 띠장 간격 치수 사용자 표현이 선택됩니다.

  - 추가 버튼을 클릭하면 프롬프트가 생성 되며 이때 해당 부재를 선택 하거나 원하는 위치를 클릭 하시면 해당 위치에 띠장 간격 치수선이 생성됩니다.