Skip to content

# 배면 모델링 Wizard Home > 모델 > 배면 모델링 Wizard

- 기능
  배면측에 경사가 있는 경우 좌표값을 직접 입력하여 지표면을 모델링합니다.

- 제한
  해석종류가 FEM인 경우만 지원합니다.

- 호출
  Main Menu : `모델 > 배면 모델링 Wizard` 또는 `모델 > Project Setting의 FEM 선형변화`

## 배면의 선형변화

- 횡방향 좌표(x)와 종방향 좌표(Elevation)를 직접 입력하여 지표면을 생성합니다.

### 사용시 유의사항

- x는 항상 0보다 같거나 커야하며, 중복입력이 가능합니다.

- Elevation은 실수값으로 양수(+), 음수(-), 0을 모두 입력할 수 있습니다.

- 입력된 전체 배면의 선형변화 좌표가 전 모델의 폭(배면폭x2 + 굴착폭) 내에 존재할 경우 보간방법은 Extrapolation에서 선택한 방법에 따릅니다.

- Guide : 배면의 선형변화 입력을 위한 guide 그림을 나타냅니다.

- Drawing : 입력된 배면의 선형변화를 실시간으로 확인합니다.

- 계산된 최대 흙막이벽의 높이에 따라 G.L.을 변경

  - 입력된 배면의 선형변화 좌표들로부터 수정되는 흙막이벽의 높이를 계산해서 최대 높이의 흙막이벽 상단부를 모델의 G.L.로 변경합니다.
  - Option이 check-off 인 경우 연장된 흙막이벽에는 지보재를 설치할 수 없습니다.

### Extrapolation

사용자가 입력하지 않은 외부구간에 대한 선형 보간 방법을 선택합니다.

- Set to Zero : 사용자가 입력하지 않은 외부구간은 모두 0(zero)으로 간주합니다.

- Closest Value : 사용자가 입력하지 않은 외부구간은 처음 Elevation과 마지막 Elevation으로 유지됩니다.

- Linear Extrapolation : 사용자가 입력하지 않은 외부구간은 처음 Elevation에 의한 경사와 마지막 Elevation에 의한 경사를 유지합니다.