Skip to content

# 흙막이벽의 정의 Home > 모델 > 흙막이벽의 정의

- 기능
  다양한 흙막이벽체(H-Pile, RF Pile, RT Pile, Sheet Pile, C.I.P., N-CIP, S.C.W., M.F.S., D-Wall, PHC Pile, Hi-PHC, 사용자 정의) 및 중간말뚝에 대해서 정의를 할 수 있습니다.

- 제한
  탄소성보법을 이용한 해석에서는 중간말뚝을 고려할 수 없습니다. RF Pile, RT Pile, M.F.S., PHC Pile, 사용자 정의 벽체특성은 탄소성보법에서만 적용이 가능합니다.

- 호출
  Main Menu : `모델 > 흙막이벽의 정의`

## 일반

### 유형

- 흙막이벽(좌, 우, 양쪽)과 중간말뚝 중에서 정의할 말뚝의 유형을 선택합니다.

### 다중입력

- 중간말뚝을 정의할 때에는 버튼을 이용하여 동일한 특성을 가진 여러개의 중간말뚝을 동시에 정의할 수 있습니다.

- 중간말뚝의 이름과 시작번호를 입력하면 "이름-##"의 형태로 자동생성 됩니다.

- "설치간격"은 하나 또는 여러 간격을 한 번에 정의할 수 있으며, 간격의 개수만큼 중간말뚝을 생성할 수 있습니다. 같은 간격이 연속적으로 반복되면, 해당 간격을 반복횟수만큼 입력하는 대신 반복횟수@간격의 형태로 입력할 수 있습니다.

- 버튼을 이용하여 상세정보를 출력하거나, 대화상자의 크기를 줄여 모델 윈도우를 더욱 넓게 활용할 수 있습니다.

## 특성

- 12가지(H-Pile, RF Pile, RT Pile, Sheet Pile, C.I.P., N-CIP, S.C.W., M.F.S., D-Wall, PHC Pile, Hi-PHC, 사용자 정의) 종류의 흙막이벽체를 정의할 수 있습니다.

### H-Pile

- 재질 : 흙막이벽에 사용될 H-Pile의 재질을 선택합니다.

  - 재질이 SM275, SM355, SM460인 경우 BH 375x210x9/14 단면을 선택할 수 있습니다.
  - 버튼을 클릭하면, 선택된 재질의 특성을 확인할 수 있으며, 변경도 가능합니다.

- 단면 : 흙막이벽에 사용될 H-Pile의 단면을 선택합니다.

  - 버튼을 클릭하면, 선택된 단면으로 계산된 단면특성을 확인할 수 있습니다.
  - DB에 등록이 안된 단면을 사용할 경우 '사용자 정의'를 선택하여 직접 작성할 수 있습니다.

- 'Size'를 입력한 후, 'Calc. Section Properties'를 클릭하면 'Section Properties'는 자동계산 됩니다.

- 'Section Properties'를 직접 입력할 수도 있습니다.

- 해석은 'Section Properties'를 사용하지만, 설계는 Size를 사용하여 계산합니다.

- 하단깊이 : 모델 최상단부터의 깊이를 입력합니다.

- 수평간격 : 굴착영역의 길이방향 말뚝간격을 의미하며(아래 그림 참조), 흙막이벽 강성에 영향을 줍니다.

- 토압폭 : 주동토압의 작용폭은 굴착상면의 경우 흙막이 벽체의 간격, 굴착하면의 경우 플랜지 폭으로 적용하는 것이 일반적이며, 굴착하면의 수동토압폭은 지반의 특성에 따라 플랜지 폭의 1~3배를 적용하는 것이 일반적입니다. 흙막이벽체의 형상이 H-Pile이 아닌 경우는 단위 폭(1m)를 적용하는 것이 일반적입니다.(아래 그림 참조)

- 설치위치 : 중간말뚝의 설치위치(아래 그림 참조)를 입력합니다.

### RF Pile (Reinforced Flange Pile Type1)

- 'RF Pile' 은 해석종류가 "탄소성보법" 일 때만 적용이 가능합니다.

- 재질 : 흙막이벽에 사용될 RF Pile의 재질을 선택합니다.

  - 버튼을 클릭하면, 선택된 재질의 특성을 확인할 수 있으며, 변경도 가능합니다.

- 단면 : 흙막이벽에 사용될 RF Pile의 단면을 선택합니다.

  - 버튼을 클릭하면, 선택된 단면으로 계산된 단면특성을 확인할 수 있습니다.

- RF Pile의 경우 300x200x9/14-10t, 300x200x9x14-15t, 300x300x10/15-10t, 300x300x10/15-15t의 4가지 단면을 지원합니다.

- 하단깊이 : 모델 최상단부터의 깊이를 입력합니다.

- 수평간격 : 굴착영역의 길이방향 말뚝간격을 의미하며, 흙막이벽 강성에 영향을 줍니다.

- 토압폭 : 주동토압의 작용폭은 굴착상면의 경우 흙막이 벽체의 간격, 굴착하면의 경우 플랜지 폭으로 적용하는 것이 일반적이며, 굴착하면의 수동토압폭은 지반의 특성에 따라 플랜지 폭의 1~3배를 적용하는 것이 일반적입니다. 흙막이벽체의 형상이 H-Pile이 아닌 경우는 단위 폭(1m)를 적용하는 것이 일반적입니다.

### RT Pile (Reinforced Flange Pile Type2)

- 'RT Pile' 은 해석종류가 "탄소성보법" 일 때만 적용이 가능합니다.

- 재질 : 흙막이벽에 사용될 RT Pile의 재질을 선택합니다.

  - 버튼을 클릭하면, 선택된 재질의 특성을 확인할 수 있으며, 변경도 가능합니다.

- 단면 : 흙막이벽에 사용될 RT Pile의 단면을 선택합니다.

  - 버튼을 클릭하면, 선택된 단면으로 계산된 단면특성을 확인할 수 있습니다.

- RT Pile의 경우 300x300x10/15-10t, 300x300x10/15-12t, 300x300x10/15-14t, 300x300x10/15-16t, 300x300x10/15-18t, 298x201x9/14-12t, 298x201x9/14-14t, 298x201x9/14-18t의 8가지 단면을 지원합니다.

- 하단깊이 : 모델 최상단부터의 깊이를 입력합니다.

- 수평간격 : 굴착영역의 길이방향 말뚝간격을 의미하며, 흙막이벽 강성에 영향을 줍니다.

- 토압폭 : 주동토압의 작용폭은 굴착상면의 경우 흙막이 벽체의 간격, 굴착하면의 경우 플랜지 폭으로 적용하는 것이 일반적이며, 굴착하면의 수동토압폭은 지반의 특성에 따라 플랜지 폭의 1~3배를 적용하는 것이 일반적입니다. 흙막이벽체의 형상이 H-Pile이 아닌 경우는 단위 폭(1m)를 적용하는 것이 일반적입니다.

### Sheet Pile

- 형상 : 버튼을 클릭하여, Sheet Pile 형상 Type 을 선택합니다.

- 종류에서 '일반' 또는 '광폭'을 선택합니다.
- 각 종류에 해당하는 단면을 선택하면 대화상자가 닫히면서 선택된 단면이 단면항목에 표시됩니다.

- 재질 : 흙막이벽에 사용될 Sheet Pile의 재질을 선택합니다.

- 단면 : 흙막이벽에 사용될 Sheet Pile의 단면을 선택합니다. 버튼을 클릭하면, 선택된 단면으로 계산된 단면특성을 확인할 수 있습니다.

- 하단깊이 : 모델 최상단부터의 깊이를 입력합니다.

- 수평간격 : 굴착영역의 길이방향 말뚝간격을 의미하며, 흙막이벽 강성에 영향을 줍니다.

- 토압폭 : 주동토압의 작용폭은 굴착상면의 경우 흙막이 벽체의 간격, 굴착하면의 경우 플랜지 폭으로 적용하는 것이 일반적이며, 굴착하면의 수동토압폭은 지반의 특성에 따라 플랜지 폭의 1~3배를 적용하는 것이 일반적입니다. 흙막이벽체의 형상이 H-Pile이 아닌 경우는 단위 폭(1m)를 적용하는 것이 일반적입니다.

### C.I.P. (Cast-in-Place Pile)

- 환산단면적용을 선택하지 않은 경우

  - C.I.P는 토류판으로써의 역할만 하고, H-Pile이 모든 외력에 저항한다고 가정합니다.
  - "수평간격"은 H-Pile의 간격을 말하며, 측면말뚝 설계에 적용됩니다.
  - C.I.P/Sheet Pile 설계에서 토류판역할을 하는 C.I.P.에 대한 설계가 가능하며, 철근량검토 및 단면검토를 수행할 수 있습니다.

- 환산단면적용을 선택한 경우

  - H-Pile과 C.I.P 모두 외력에 저항한다고 가정하여, 합성된 강성으로 설계에 적용합니다.
  - C.I.P의 제원을 입력하면, H-Pile을 기준으로 환산된 합성강성이 계산됩니다.

### N-C.I.P

- 재질 : 흙막이벽에 사용될 N-C.I.P의 재질을 선택합니다. 버튼을 클릭하면, 선택된 재질의 특성을 확인할 수 있으며, 변경도 가능합니다.

- 두께 : 콘크리트 벽의 두께를 입력합니다.

- 하단깊이 : 모델 최상단부터의 깊이를 말합니다.

- N-C.I.P 간격 : N-C.I.P 간격을 입력합니다.

- 토압폭 : 주동토압의 작용폭은 굴착상면의 경우 흙막이 벽체의 간격, 굴착하면의 경우 플랜지 폭으로 적용하는 것이 일반적이며, 굴착하면의 수동토압폭은 지반의 특성에 따라 플랜지 폭의 1~3배를 적용하는 것이 일반적입니다. 흙막이벽체의 형상이 H-Pile이 아닌 경우는 단위 폭(1m)를 적용하는 것이 일반적입니다. (N-CIP 벽체나 PHC말뚝인 경우 연속벽 형태로 토압폭에 대한 입력은 설치 간격과 동일하게 상하부 주동토압폭, 하부 수동토압폭을 입력하시기 바랍니다. (ex. 설치간격 0.5인 경우 토압폭은 모두 0.5로 입력) )

### S.C.W. (Soil Cement Wall)

- '재질', '단면', '하단깊이'는 H-Pile의 특성과 동일함

- 환산단면적용을 선택하지 않은 경우

  - S.C.W는 토류판으로써의 역할만 하고, H-Pile이 모든 외력에 저항한다고 가정합니다.
  - '수평간격'은 H-Pile 간격, 측면말뚝 설계에 적용됩니다.
  - 흙막이벽체 설계 에서 토류판 역할을 하는 S.C.W.에 대한 설계가 가능하며, 철근량검토 및 단면검토를 수행할 수 있습니다.

- 환산단면적용을 선택한 경우

  - H-Pile과 S.C.W. 모두 외력에 저항한다고 가정하여, 합성된 강성으로 설계에 적용합니다.
  - S.C.W.의 제원을 입력하면, H-Pile을 기준으로 환산된 합성강성이 계산됩니다.
  - S.C.W. 설계는 환산단면적용을 선택하지 않은 경우와 동일합니다.

### M.F.S. (Multiaxis Flat Slurry Wall)

- '재질', '단면', '하단깊이'는 H-Pile의 특성과 동일함

- M.F.S. 벽체의 경우 S.C.W. 벽체와 유사하며, 일반적으로 해석을 위한 벽체 설정시에는 환산단면을 적용하지 않습니다. 즉 M.F.S.는 토류판으로써의 역할만 하고, H-Pile이 모든 외력에 저항한다고 가정합니다.

- '수평간격'은 H-Pile 간격, 측면말뚝 설계에 적용됩니다.

- (M.F.S. 벽체의 경우 기성품으로 수평간격의 경우 0.45m, 0.9m, 1.35m, 1.8m, 2.25m 및 0.5m~2.2m(0.1m단위 증가) 선택이 가능합니다.

- 흙막이벽체 설계 에서 토류판 역할을 하는 M.F.S.에 대한 설계가 가능합니다.

### D-Wall (Slurry Wall / Diaphragm Wall)

- 재질 : 흙막이벽에 사용될 D-Wall의 재질을 선택합니다. 버튼을 클릭하면, 선택된 재질의 특성을 확인할 수 있으며, 변경도 가능합니다.

- 두께 : 콘크리트 벽의 두께를 입력합니다.

- 하단깊이 : 모델 최상단부터의 깊이를 말합니다.

- 토압폭 : 주동토압의 작용폭은 굴착상면의 경우 흙막이 벽체의 간격, 굴착하면의 경우 플랜지 폭으로 적용하는 것이 일반적이며, 굴착하면의 수동토압폭은 지반의 특성에 따라 플랜지 폭의 1~3배를 적용하는 것이 일반적입니다. 흙막이벽체의 형상이 H-Pile이 아닌 경우는 단위 폭(1m)를 적용하는 것이 일반적입니다.

### PHC Pile

- 'PHC Pile'은 해석종류가 "탄소성보법" 일 때만 적용이 가능합니다.

- 재질 : PHC pile의 재질을 선택합니다. 버튼을 클릭하면, 선택된 재질의 특성을 확인할 수 있으며, 변경도 가능합니다.

- 단면 : PHC Pile의 단면을 선택합니다. 버튼을 클릭하면, 선택된 단면으로 계산된 단면특성을 확인할 수 있습니다.

- 하단깊이 : 모델 최상단부터의 깊이를 입력합니다.

- 수평간격 : 굴착영역의 길이방향 말뚝간격을 의미하며, 흙막이벽 강성에 영향을 줍니다.

- 토압폭 : 주동토압의 작용폭은 굴착상면의 경우 흙막이 벽체의 간격, 굴착하면의 경우 플랜지 폭으로 적용하는 것이 일반적이며, 굴착하면의 수동토압폭은 지반의 특성에 따라 플랜지 폭의 1~3배를 적용하는 것이 일반적입니다. 흙막이벽체의 형상이 H-Pile이 아닌 경우는 단위 폭(1m)를 적용하는 것이 일반적입니다. (N-CIP 벽체나 PHC말뚝인 경우 연속벽 형태로 토압폭에 대한 입력은 설치 간격과 동일하게 상하부 주동토압폭, 하부 수동토압폭을 입력하시기 바랍니다. 예: 설치간격 0.5인 경우 토압폭은 모두 0.5로 입력)

### Hi-PHC

- 재질 : 흙막이벽에 사용될 Hi-PHC의 H-Pile 재질을 선택합니다. 버튼을 클릭하면, 선택된 재질의 특성을 확인할 수 있으며, 변경도 가능합니다.

- 단면 : 흙막이벽에 사용될 Hi-PHC의 H-Pile 단면을 선택합니다. 버튼을 클릭하면, 선택된 단면으로 계산된 단면특성을 확인할 수 있습니다.

- Hi-PHC 제원

- 단면 : 흙막이벽에 사용될 Hi-PHC의 PHC 단면을 선택합니다. 버튼을 클릭하면, 선택된 단면으로 계산된 단면특성을 확인할 수 있습니다.

- Con'c 재질 : 흙막이벽에 사용될 Hi-PHC의 PHC 재질을 선택합니다. 버튼을 클릭하면, 선택된 단면으로 계산된 재질특성을 확인할 수 있습니다.

- 하단깊이 : 모델 최상단부터의 깊이를 말합니다.

- H Pile 간격 : H-Pile 간격을 입력합니다.

- Hi-PHC 간격 : Hi-PHC 간격을 입력합니다.

- 토압폭 : 주동토압의 작용폭은 굴착상면의 경우 흙막이 벽체의 간격, 굴착하면의 경우 플랜지 폭으로 적용하는 것이 일반적이며, 굴착하면의 수동토압폭은 지반의 특성에 따라 플랜지 폭의 1~3배를 적용하는 것이 일반적입니다. 흙막이벽체의 형상이 H-Pile이 아닌 경우는 단위 폭(1m)를 적용하는 것이 일반적입니다.

### 사용자 정의

- '사용자 정의' 말뚝은 해석종류가 "탄소성보법"일 때만 적용이 가능합니다. 단면특성(단면적, 단면2차모멘트, 탄성계수) 및 하단깊이, 수평간격, 토압폭을 직접 입력하여 단면을 정의합니다.

- '사용자 정의' 말뚝일 경우 정형화된 단면이 아니므로 흙막이벽체 설계는 비활성화됩니다.