Skip to content

# Text Home > 캐드기능 > 그리기 > Text

## 개요

- 도면에 문자를 기입한다. 문자를 기입 후 Enter를 입력하면 화면에 입력된 문자가 기입된다.

- Command Line : `T` 입력

## 상세설명

- 주1) GeoXD Text 명령은 실행 상태에서는 화면에 문자를 표시하지 않는다.

### 문자의 시작점 지정

- 문자의 스타일 높이를 지정할 수 있습니다.

- 문자의 시작점 지정 또는 [자리맞추기(J)/유형(S)]: J, S

- 옵션 입력

  - 기본 정렬: `중심(C)` / `중간(M)` / `오른쪽(R)`

  - 위치 정렬:

    좌측 (Left) | 중앙 (Center) | 우측 (Right) | 위치
    --- | --- | --- | ---
    TL | TC | TR | 상단 (Top)
    ML | MC | MR | 중간 (Middle)
    BL | BC | BR | 하단 (Bottom)

- 스타일 이름 입력 `<\_STANDARD>`