Skip to content

# 중간말뚝 Home > 자동화도구 > 자동배치 > 중간말뚝

## 개요

- 중간말뚝을 빠르게 배치할 수 있는 기능입니다.

- Command Line : `UP` 입력

## 상세설명

- 주1) 중간말뚝 자동배치 과정입니다.

  - (1) Command Line에 UP를 입력합니다. 여기서 UP는 "중간말뚝 자동배치" 단축 명령어입니다.

  - (2) 중간말뚝 자동배치 입력창이 활성화됩니다.

### 중간말뚝 스타일

- 스타일 Tree에 등록된 중간말뚝 리스트를 보여줍니다. 자동 배치할 중간말뚝 스타일을 지정합니다.

### 객체 선택

- 자동 배치할 중간말뚝 설치 위치를 선택합니다.

### 배치 형식

- 선택된 Strut 또는 보강재 배치 형태를 4가지 종류 중에 과업에 맞는 중간말뚝 위치 및 방향을 선택합니다.

### X방향 기준각도

- 기준 객체 선택 버튼을 이용하여 모델링 과정 중 직접선택할 수 있으며, 기준각도에 *도 직접입력 할 수 있습니다.
  기준객체 선택에 따라 중간말뚝 배치를 적용할 수 있습니다.

### 확인

- 버튼을 클릭하면 중간말뚝이 자동 배치됩니다.