Skip to content

# 들여오기 Home > 파일 > 들여오기

- 기능
  SUNEX와 EXCAV, GEOXD Analysis GXT 데이터 파일을 읽어들입니다.

- 제한
  SUNEX 프로그램의 Design 기능은 지원하지 않습니다.

- 호출
  Main Menu : `파일 > 들여오기`

## 유의사항

- 해석종류는 "탄소성보법"으로 지정되어 있습니다. "FEM" 해석을 수행하기 위해서는 Project Setting에서 해석종류를 변경해야 합니다.
- SUNEX 프로그램의 Design 기능은 지원하지 않으며, Model Data와 Step Data를 불러옵니다.
- 동일한 시공단계에서 지반 굴착과 지보재 설치가 정의되어 있을때, MIDAS GEOXD Analysis에서는 지반 굴착 후 지보재가 설치됩니다.
  반면, SUNEX 프로그램에서는 Text Line의 입력순서에 따라 결정됩니다.