Skip to content

# 전개도 벽체 추가 Home > 성과품 > 성과품출력설정 > 전개도 벽체 추가

## 개요

- 평면에서 작업된 흙막이벽체를 투영해서 전개도로 출력시 투영된 전개도 부분을 별도의 전개도로 추가하여 성과물로 생성시키는 기능입니다.

- Command Line : `AD` 입력

## 상세설명

- 주1) 전개도 벽체는 평면 View에서만 적용 가능합니다.

- 주2) 전개도 벽체 추가 과정입니다.

  - (1) Command Line에 `AD` 를 입력합니다. 여기서 AD는 "전개도 벽체추가" 단축명령어입니다.

  - (2) "전개도 벽체 추가" 버튼을 클릭하면 입력창이 활성화됩니다.

  - (3) 사용자 정의에 의해 추가로 전개도를 생성하고자 하는 만큼 "추가" 버튼을 이용하여 생성합니다.

  - (4) 해당 Page 만큼 추가 전개도가 활성화되고 현재 벽체수는 "0"입니다.

  - (5) 여기서 "선택" 란에 버튼을 클릭하시면 프롬프트가 나옵니다. 이떄 해당 벽체를 선택하시고 `Enter` 또는 `Space Bar` 를 누르면 성과물에 사용자 추가 전개도가 출력됩니다.

### 추가

- "추가" 버튼을 클릭하면 대화창 좌측 리스트에 한 줄이 추가 됩니다. 리스트에 추가된 page의 선택 `...` 버튼을 클릭하면 화면이 View로 전환되고 Command Line에 "객체 선택" 이라는 프롬프트가 나옵니다. 이 때 화면상의 임의의 벽체들을 선택하고 Space Bar 또는 Enter 키를 누르면 대화창으로 복귀하면서 리스트에 선택한 벽체의 수가 표현됩니다.

### 삭제

- 대화창 좌측 리스트에서 삭제할 Page를 선택하고 "삭제" 버튼을 누르면 해당 Page가 리스트에서 삭제됩니다.

### 결과보기

- "결과보기" 버튼을 클릭하면 화면이 View로 전환되고 선택된 벽체들이 각 Page별 Color에 맞게 표현되는 내용을 확인할 수 있습니다.