Skip to content

# 부분표현 경계범위 Home > 성과품 > 성과품출력설정 > 부분표현 경계범위

## 개요

- 평면도와 전개도에 설치 되는 부재 또는 해치 영역을 일부 구간에 대해서 원형, 타원, 물결 모양으로 표현 하거나 부분 표현 하고자 하는 영역을 선정하여 중첩하여 성과물로 출력시키는 기능입니다.

- Command Line : "DB" 입력

## 상세설명

- 주1) 평면 View와 전개도 View에서 적용가능합니다.

- 주2) 평면 View에서 "DB" 명령어 입력시 부분표현 경계범위 입력창이 활성화 되며, 경계 종류로는 복공단 부분표현과 중첩단 부분표현이 콤보 박스를 통해 선택 가능합니다.

  - (1) 복공단 부분표현은 평면 View Control의 현재를 복공단으로 선택합니다.

  - (2) 경계범위 형상을 선택 후 추가 버튼을 클릭하시면 해당 형상이 나타나며 이때 원하는 위치를 클릭하시면 해당 영역만 복공팡이 성과물 출력시 생성됩니다.

  - (3) 콤보 박스에서 중첩단 부분표현을 선택하시면 중첩 평면도 박스 내에 기본 지보단이 활성화 됩니다. 이 때 사용자가 원하는 지보단을 기본 지보단으로 선택합니다.

  - (4) 평면 View Control의 현재를 중첩하고자 하는 지보단을 선택합니다. 선택된 지보단에 경계 범위 형상을 위 (2) 항목과 같은 방법으로 선택하시면 기본 지보단을 메인으로 한 중첩 지보단이 중첩 평면도를 통해 도면 성과물로 출력 가능합니다.

- 주3) 전개도 View에서 "DB"명령어 입력시 부분 표현 경계 범위 입력창이 활성화 되면, 경계 종류로는 벽체 해치 영역과 그라우팅 해치 영역으로 구분됩니다.

  - (1) 벽체 해치 영역 및 그라우팅 해치 영역 전개도 View Control에서 원하는 워크라인으로 이동 후 경계 범위 형상을 통해 해당 W/L에 해치 영역만을 도면 성과물에 출력합니다.

  - (2) 이때 그라우팅이 생성되지 않는 경우에는 비활성화 됩니다.

    복공 부분 표현

    중첩 평면도

    전개도 부분 표현