Skip to content

# 말뚝기초 수량산출 Home > 성과품 > Maintenance > 말뚝기초 수량산출

## 개요

- 기초현황과 조사공 정보로부터 말뚝 수량을 자동 추출하니다.

- 말뚝 지지층 근입깊이와 굴착저면 돌출높이를 기준으로 자동배치 합니다.

## 방법

- 기초말뚝 생성 및 수량산출과정 Loading multimedia control... Loading multimedia control... Loading multimedia control...

## 상세설명

- 주1) 3차원 말뚝 배치 및 지층별 수량 자동산출 과정입니다.

  - (1) 현황에서 말뚝기초로 사용할 레이어를 선택하고 지지층 근입깊이와 굴착저면 돌출높이를 설정합니다.

  - (2) 3D 모델링 생성을 통해 말뚝 배치를 확인합니다.

  - (3) 지층면 설정에서 조사공 정보를 이용하여 3차원 지층면을 자동생성 할 수 있습니다.

  - (4) 지층 및 말뚝정보 변경시 즉시 갱신된 말뚝 수량을 확인할 수 있습니다.

### 기초말뚝 적용 Data

- 말뚝기초로 사용할 레이어가 포함된 캐드파일 또는 현황을 설정합니다.

### 기초말뚝 그룹 설정

- 말뚝기초로 사용할 레이어를 설정하고, 말뚝기초 지지층과 근입깊이, 돌출높이를 입력합니다.

- 말뚝 추가 / 삭제를 통해 2개이상의 레이어를 선택할 수 있습니다.

### 말뚝 수량산출

- 지층별 근입깊이에 따른 말뚝 전체수량을 Text 파일로 확인할수 있습니다.