Skip to content

# 내역서 생성 Home > 성과품 > Maintenance > 내역서 생성

## 개요

- 가시설 부재 및 지층정보를 활용한 수량산출서로부터 내역서를 산출해 주는 기능입니다.

## 상세설명

### < 흙막이 및 지반보강 공사비 산출기준 >

- ▣ 단가산출 기준 시점 : 2024년 1월

- ▣ 공사비 산출기준

  - 1) 환율 : 2024년 1월 3일(조달청 발표)

    - 1 USD = 1,289원

  - 2) 노임 : 2024년 상반기 노임단가(대한건설협회)

  - 3) 중기가격 : 2024년 상반기 중기기초자료 적용

  - 4) 실적단가 : 2023년 하반기 실적단가(한국건설기술연구원)

  - 5) 유류가격 : 2024년 1월 3일(조달청 발표)

    - 휘발유 : 1,319원/L(부가세별도)

    - 경 유 : 1,273원/L(부가세별도)

  - 6) 주요 참고문헌

    - 건설공사 표준품셈(2023)

    - 23년 하반기 실적단가(토목)

    - KRQP C-06040 가시설구조물(2022), C-02062소규모및철도인접공사(2022), C-04030 깎기(2021)

    - 서울시 도시철도건설 토목분야 적산자료(2018)

    - 철도노반공사 수량 및 단가산출 기준(2005)

    - 인천지하철 적산기준(2004)

- ▣ 내역서 주요자재

  - 조달청 가격정보, 시중 물가지 기준으로 최저가 적용 (2024년 1월 기준)