Skip to content

# 띠장 자동정렬 Home > 자동화도구 > 자동정렬 > 띠장 자동정렬

## 개요

- 평면 View에서 "Strut 겹침 회피" 기능을 사용하거나 또는 Rock Bolt 및 Soil Nail을 사용한 경우 띠장을 추가적 생성 및 삭제를 자동으로 정렬시켜 주는 기능입니다.

- 또한 경사진 원지반선 및 단차진 굴착저면선을 인식하여 띠장을 자동으로 Trim하면서 정렬시켜 주는 기능도 포함되어 있습니다.

- Command Line : `AW` 입력

## 상세설명

- 아래 그림은 띠장 자동정렬 기능을 사용하여 만들어진 전개도입니다.

- 주1) 전개도 View에서만 적용 가능합니다.

- 주2) 띠장 자동정렬 입력창 설명입니다.

  - (1) Command Line에 AW를 입력합니다. 여기서 AW는 "띠장 자동정렬" 단축 명령어입니다.

  - (2) 띠장 자동정렬 입력창이 활성화됩니다.

  - (3) 띠장 스타일은 스타일 Tree에 등록된 띠장 스타일을 Strut용 스타일과 Anchor용 스타일을 하단에 리스트로 보여줍니다.

  - (4) Strut용 스타일과 Anchor용 스타일에서 해당하는 부재를 각각 하나씩만 선택 지정해 줍니다.

  - (5) 전개도 View에서 띠장 자동정렬할 객체를 선택합니다.

### 돌출길이

- 전개도에서 Strut 또는 Earth Anchor 중심에서부터 양쪽으로 연장되는 띠장 길이입니다.

  - 입력된 값으로 띠장을 연장할 때 측면말뚝(H-Pile, CIP, SCW의 H-Pile)의 폭을 넘어가면 인접한 측면말뚝(H-Pile, CIP, SCW의 H-Pile)까지 자동으로 연장됩니다.

  - 입력된 값으로 띠장을 연장할 때 원지반선 또는 굴착저면선 영역 밖으로는 연장되지 않으며 영역 안에 있는 근접한 측면말뚝까지 띠장이 연장됩니다.

  - Sheet Pile, D-Wall인 경우에는 입력된 값으로 띠장이 생성됩니다.

### 겹침길이

- 같은 지보단에 높이가 다른 띠장의 겹쳐지는 길이입니다.