Skip to content

# Dead Block 설계 Home > 설계 > Dead Block 설계

- 기능
  Dead Block은 Tie Rod나 Anchor를 지지하는 콘크리트 블록으로써 활동과 수평위치에 대하여 안전성을 검토합니다. Dead Block의 제원과 관련조건 등을 입력하여 설계를 수행하고, Excel 포맷의 상세계산서를 출력합니다

- 제한
  모델링 과정의 지보재 정의에서 Anchor의 정착장을 0으로 입력한 경우에만 설계를 수행할 수 있으며, 설계옵션이 정의되어야 합니다.

- 호출
  Main Menu : `설계 > Dead Block 설계`

## 일반

### 이름

- 검토하고자 하는 Dead Block의 이름을 입력합니다.

### Anchor

- 하나의 Dead Block에 한개의 Anchor가 연결될 수 있습니다. 지보재의 정의에서 입력한 Anchor 중 해당 Dead Block에 연결될 Anchor를 선택합니다.

## 제원

### 형상

## 지층의 구성

- Dead Block의 활동에 대한 안전을 검토하기 위하여, Dead Block에 작용하는 수평토압을 계산해야 합니다.
- 토압계산을 위하여 Dead Block이 설치되는 지층의 물성을 입력합니다.

## 조건

- Dead Block의 콘크리트 단위중량을 입력합니다.
- 콘크리트와 지반과의 마찰계수를 입력합니다.
- 해당 Dead Block의 아래에 Dead Block이 존재할 경우 추가 수평거리를 입력합니다.

## 안전율

- 활동에 대한 안전율을 사용자가 입력합니다.

## 설계결과

- 버튼을 클릭하여 활동에 대한 안전율을 계산합니다.

- 버튼을 클릭하면, 계산과정에 대한 상세한 내용을 Excel 포맷의 계산서로 출력합니다.