Skip to content

# 흙막이 벽체 Home > 모델링 > 생성 > 흙막이 벽체

## 개요

- 평면 View상에 사용자가 선(선 또는 폴리선)을 작도한 후 흙막이 벽체 스타일과 객체를 선택하고 확인 버튼을 클릭하면 흙막이 벽체가 생성됩니다.

- Command Line : `MW` 입력

## 상세설명

- 주1) 평면 View에서만 사용할 수 있습니다.
- 주2) CAD Entity는 Line, PolyLine, Polygon, Rectangle로 작도한 객체에 대해서만 흙막이 벽체 생성이 가능합니다.
- 주3) 흙막이 벽체 생성 입력창에 있는 스타일은 스타일 Tree에 등록된 흙막이 벽체 스타일만 리스트로 보여줍니다.
- 주4) 가시설 구성 Tree에서 Drag&Drop으로 흙막이 벽체를 생성하는 것과 동일합니다.