Skip to content

# 전체보고서 생성 Home > 보고서 > 전체보고서 생성

- 기능
  설계계산서, FEM 보고서, 탄소성 보고서를 동시에 생성합니다.

- 제한
  해석 및 설계가 완료된 상태에서 보고서를 생성해야 합니다. 설계된 항목에 대해서만 계산서가 출력됩니다.
  Project Setting 에서 설정한 해석종류에 따라 FEM 보고서, 탄소성 보고서 또는 두 종류의 보고서가 동시에 출력됩니다.

- 호출
  Main menu : `보고서 > 전체보고서 생성`

## 생성하기

- 기능을 호출하면 아래 그림과 같이 설계계산서 저장여부를 묻는 대화상자가 출력됩니다.

- 버튼을 클릭하면, 프로그램 화면에 탭으로 구분되어 설계계산서가 출력됩니다. FEM 보고서와 탄소성 보고서도 탭으로 구분되어 프로그램 화면에 출력됩니다.

### 설계계산서

- 설계를 수행한 항목에 대한 계산서가 출력됩니다.

- 설계계산서의 각 항목은 탭으로 구분되며, 요약계산서 탭이 포함되어 있습니다.

### FEM 보고서

- Project Setting에서 설정한 해석종류가 "FEM"을 포함하는 경우에만 출력됩니다.

### 탄소성 보고서

- Project Setting에서 설정한 해석종류가 "탄소성보법"을 포함하는 경우에만 출력됩니다.

## Works Tree를 이용한 계산서 / 보고서 확인

- 보고서를 생성하면, 보고서 Tree가 생성됩니다.
- Tree에 정렬된 목차를 더블클릭하여 해당 보고서 항목으로 이동합니다.
- Works Tree가 화면에서 보이지 않으면, 리본메뉴 > 뷰 > 트리 & 윈도우 에서 Workstree에 Check on 합니다.