Skip to content

# Kicker Block 병합 Home > 모델링 > 구조물수정 > Kicker Block 병합

## 개요

- 1, 2단 Raker의 Kicker Block을 병합할 때 사용하는 기능입니다.

- Command Line : `MK` 입력

## 상세설명

- 주1) Kicker Block 병합은 평면 View에서만 적용 가능합니다.
- 주2) Raker 스타일에만 적용되는 기능입니다.

- 주3) Kicker Block 병합 과정입니다

  - (1) Command Line에 MK를 입력합니다. 여기서 MK은 "Kicker Block 병합" 단축 명령어입니다.

  - (2) Command Line에 "객체선택" 이라는 프롬프트가 나옵니다. 이 때 병합할 Kicker Block을 선택한 후 Enter 또는 Space Bar를 누르면 Kicker Block이 병합됩니다. 이 때 병합은 같은 지보단 또는 다른 지보단의 병합도 가능합니다.
    (단, 다른 지보단의 병합은 View Control 박스에서 병합하고자 하는 지보단에 체크를 On 하시고 해당 지보재를 선택하시면 가능합니다.