Skip to content

# 전개도/단면 라인 지정 Home > 모델링 > 라인지정 > 전개도/단면 라인 지정

## 개요

- 전개도/단면 라인 지정 명령어 또는 버튼을 클릭하게 되면 전개도 및 단면에 라인(원지반선, 굴착저면선, 지층선등) 속성을 지정하여 수량 및 도면 성과품에 적용합니다.

## 상세설명

- 주1) 전개도 View에서 전개도/단면 라인 지정 명령어 또는 버튼을 클릭하게 되면 전개도 라인 지정(구조물선, 원지반선, 굴착저면, 지하수위, H-Pile 사장라인, 벽체조합라인, 지층선, Sheet Pile 라인) 입력창이 활성화되며, 단면 View에서 전개도/단면 라인 지정 명령어 또는 버튼을 클릭하게 되면 단면 라인 지정(구조물선, 원지반선, 굴착저면, 지하수위, H-Pile 사장라인, 지층선) 입력창이 활성화됩니다.

- 주2) 전개도 및 단면 View Control을 이용하여 가시설 전개도 및 단면 작업에 필요한 구조물선, 원지반선, 굴착저면, 지하수위, H-Pile 사장라인, 벽체조합라인, 지층선을 지정하거나 On/Off하여 작업의 편의성을 제공합니다.

  선형지정 전

  선형지정 후

- 주3) 그라우팅, Sheet Pile 라인은 처음 생성시에는 전개도 View Control에 등록되어 있지 않습니다. 이 후 평면 작업시 적용하였을 때 전개도 View Control에 자동으로 등록되는 라인들입니다.

- 주4) 전개도 및 단면 View에서 전개도 및 단면 라인들로 등록되지 않는 일반 CAD Entity(선, 폴리선, 호, 원 등)는 성과품 출력시 보이지 않습니다.

- 주5) 전개도 및 단면 라인 지정 과정입니다.

  - (1) 전개도/단면 라인 지정 명령어(SP) 또는 버튼을 클릭합니다.

  - (2) 지정할 라인을 왼쪽 리스트에서 선택하면, 오른쪽 정보가 변경됩니다.

  - (3) 버튼을 클릭하면 입력창이 사라지면서 Command Line에 객체선택이라는 프롬프트가 나옵니다. 이 때 전개도 또는 단면 View에서 라인 객체를 선택하면 속성이 변경되면서 기존의 속성은 CAD Entity로 변경됩니다. 속성이 변경된 것을 확인할려면 전개도/단면 View Control에 속성 변경한 항목의 Check박스를 클릭하면 변경된 부분의 선이 On/Off되는 것을 확인할 수 있습니다.

- 주6) 선형 지정시 선형을 중심으로 입력된 지반라인은 우각부등의 전개도 연장 라인에 따라 자동으로 생성 시켜주는 옵션입니다.