Skip to content

# Main Project Manager Home > 파일 > Main Project Manager

- 기능
  새로운 가시설 프로젝트를 시작합니다.

- 제한
  이 기능은 `Post-processing` 상태에서 활성화되지 않습니다.
  현재 가시설 프로젝트가 열려있는 상태에서 이 기능을 실행하면 일부 데이터가 손실될 수 있습니다.

- 호출
  Main Menu : `파일 > Main Project Manager`

## Project Setting

- 사용자가 구현하고자 하는 모든 형태의 가시설 모델을 생성할 수 있습니다.

- MIDAS GEOXD Analysis에서는 대략적인 초기모델을 생성한 후, 이를 수정·보완하여 최종모델을 완성하는 방법을 사용합니다.

- Project Setting으로 연결되어 초기모델을 생성합니다.

- 버튼을 더블클릭하거나, 버튼을 클릭 후, 을 클릭합니다.

## Template Wizard

- 설계빈도가 높은 형식의 가시설 구조물을 빠르게 모델링 하기 위한 방법입니다.

- 간단한 입력만으로 지층정의, 흙막이벽과 지보재 정의, 시공단계구성까지 구현할 수 있습니다.

- 적용가능한 가시설 형식은 다음과 같습니다.

교각하부기초 | 자립식 | 반단면 연직벽체

## 최근 작업한 파일 열기

- 유사한 가시설 모델링이 존재하는 경우에 이를 불러들여 새로운 가시설 모델링을 완성합니다.

- 최근에 열어보았던 작업파일이 List up되며, 버튼을 클릭하면 사용자가 직접 경로를 입력할 수 있습니다.

## Unit System

- 새로운 Project를 시작할 때, 을 클릭하여 단위계 설정이 가능합니다.

단위계 설정에 대한 자세한 내용은 `도구 > 단위계 설정` 을 참조하시기 바랍니다.