Skip to content

# 측면말뚝 / D-Wall 번호 정렬 Home > 자동화도구 > 자동정렬 > 측면말뚝 / D-Wall 번호 정렬

## 개요

- 기존에 배치된 평면 및 전개도가 수정 또는 흙막이 벽체 생성시 프로그램에서 자동으로 입력된 말뚝(Sheet Pile)/D-Wall 번호를 수정하는 기능입니다.

- Command Line : `AN` 입력

## 상세설명

- 주1) 선택된 흙막이 벽체에 정렬되는 번호 순서는 "모델링 메뉴 탭 > 구조물 수정 패널 > Workline 관리"에서 설정된 것에 의해 결정됩니다.

- 주2) 측면말뚝/D-Wall 번호 정렬 입력창 설명입니다.

  - (1) Command Line에 AN을 입력합니다. 여기서 AN은 "측면말뚝/D-Wall 번호 정렬" 단축 명령어입니다.

  - (2) 측면말뚝/D-Wall 번호 정렬 입력창이 활성화됩니다.

  - (3) 시작번호 및 말뚝첨자를 입력합니다. 입력된 번호 및 첨자는 추후에 수량산출서 H-Pile 토층별 천공길이 및 도면의 파일천공표에 적용됩니다.

  - (4) 평면 View에서 적용할 흙막이 벽체를 선택 한 후 확인 버튼을 클릭하면 번호가 정렬됩니다.