Skip to content

# Toggle Tab Home > Intro > Toggle Tab

- CAD와 동일한 Function Key 방식으로 직교(F8) 및 OSNAP(F3)을 활성화 및 비활성화 할 수 있습니다.

- Link : Link가 on되어 있으면 Link Mode, Link가 off되어 있으면 Free Mode입니다. 이 Toggle 기능은 가시설 부재 배치 및 수정시 유용하게 사용할 수 있으며, Link/Free Mode에 따라 각 CAD기능들이 어떻게 사용되고 활용할 수 있는지에 대한 구체적인 내용은 "캐드 기능 메뉴 탭 > 그리기 패널, 수정 패널, Zoom 패널, 조회 패널"을 참고하시기 바랍니다.

- 직교 : CAD와 동일하게 Function Key 방식으로 F8을 누르면 활성화 및 비활성화 할 수 있습니다.

- OSNAP : CAD와 동일하게 Function Key 방식으로 F3을 누르면 활성화 및 비활성화 할 수 있습니다. OSNAP이 비활성화 되어 있으면 외곽선 OSANP 및 현황 OSANP이 활성화 되어 있어도 OSANP 기능이 동작하지 않습니다. 또는 캐드기능으로 Command Window창에" Snap" 명령어를 실행시키면 모델링을 원할하게 작도할 수 있는 십자선 축이 회전합니다.

- 외곽선 : 가시설 구성 부재로 형상화된 내용에 대한 OSANP 기능입니다. OSNAP이 비활성화 되어 있으면 외곽선 OSANP이 활성화되어 있어도 OSANP 기능이 동작하지 않습니다.

- 현황 : 평면, 전개도, 단면 현황으로 지정된 Block에 대한 OSANP 기능입니다. OSNAP이 비활성화 되어 있으면 현황 OSNAP이 활성화되어 있어도 OSANP기능이 동작하지 않습니다.

- 중심선 모드 : 평면탭에 적용된 가시설 부재의 중심선만을 활성화시킨상태로 모델링을 작도할 수 있도록 하였습니다. 가시설 부재의 범위 및 크기가 광범위해지는 경우 모델링 속도를 더욱 유용한 기능입니다.